
神华黄骅港务公司港区粉尘控制研究项目

技术规格书
一、总则


1、本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司（以下简称甲方）港区粉尘控制研究项目。它提出了该项目的技术要求。
2、在合同执行中，甲方有权提出因标准、规范和使用要求发生变化而产生的一些修订要求，具体事项由甲乙双方共同协商确定。
3、如果乙方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备及服务完全符合本规格书的要求。
二、项目范围及技术要求

神华黄骅港务公司港区粉尘控制研究项目分为两部分内容：（1）根据神华黄骅港1-4期煤炭码头及堆场、翻车机平面布局、作业特点及气象条件等，制定科学合理的粉尘环境检测点位布设方案，为后期架设智能环境检测网打下良好的基础；（2）在全面了解和掌握黄骅港煤炭作业区现有除尘措施的情况下，对黄骅港入港煤炭特性（粒径分布、含水率等）进行研究。在此基础上，对黄骅港煤炭作业区各作业环节进行粉尘检测，以大量的实测数据为依据，进行黄骅港煤炭作业全过程粉尘污染控制措施优化研究，以此指导港区煤炭转运作业，提高黄骅港环保管理工作水平。

1、智能环境检测网架设研究

（1）风气候数据统计分析布点方案

针对神华黄骅港的风气候数据进行分析，依据该工程所在地气象台历年来的风气候数据记录进行统计分析，包括风速与回归期的函数以及风速风向的联合概率分布等，结合黄骅港煤炭码头及堆场布局特点，初步确定检测点位分布。

（2）现场调研与点位优化

通过现场调研，结合黄骅港煤炭转运作业特点及现有环保设施运行情况，着重分析重点煤尘污染环节，对环境检测点位进行调整和优化，完成制定智能环境检测网架设布点方案。

2、粉尘污染控制优化研究

（1）现有除尘措施评价分析

通过资料分析及现场调研，对黄骅港现有除尘设施种类、除尘效率、安装位置、使用情况等信息进行收集，并进行评价分析。

（2）煤炭特性分析

对黄骅港入港煤炭进行采样分析，包括不同种煤炭的粒径分布、含水率等，以此确定煤炭起尘特性。

（3）全过程粉尘污染现场检测
制定科学合理的检测方案，分别对黄骅港煤炭作业区各作业环节除尘设施启、停条件下粉尘污染进行现场检测，取得检测数据。

注：检测数据必须由取得计量认证合格证书的检测机构进行检测，在最终检验报告上盖有CMA章。
（4）黄骅港煤炭作业区粉尘污染控制措施优化研究

在（1）（2）（3）的基础上，进行黄骅港煤炭作业区粉尘污染控制措施优化研究，掌握港区整体粉尘排放变化趋势，形成研究报告，建立高效的环保设施运行机制，提高黄骅港环保管理工作水平。

（5）召开专家评审会

在项目研究工作完成后，组织召开专家评审会，对本项目研究结论和研究成果进行审阅，对未来相关课题研究提出建议。

三、项目工期

自合同签订之日起6个月内完成（合同签订1个月完成粉尘环境检测点位布设方案）。
四、项目验收要求
（1） 给出科学合理的环境检测点布设方案，经甲方认可。

（2） 粉尘污染控制优化措施研究技术路线明确，研究结论能够切实指导港区煤炭转运作业，满足现场实际需求，提高黄骅港务公司环保管理工作水平。

（3）成果以科研报告形式提交，并组织专家评审，得到评审专家的认可。

（4）付款时，乙方必须开具增值税专用发票。

