
神华黄骅港务公司港区粉尘检测项目

技术规格书
一、总则


1、本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司（以下简称甲方）港区粉尘检测项目。它提出了该项目的技术要求。
2、在合同执行中，甲方有权提出因标准、规范和使用要求发生变化而产生的一些修订要求，具体事项由甲乙双方共同协商确定。
3、如果乙方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备及服务完全符合本规格书的要求。
二、项目范围及技术要求

本项目内容为对神华黄骅港务公司颗粒物进行检测，每3个月检测1次，共检测4次。检测过程中采用的检测工具、检测标准必须符合国家监测分析方法《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GBT 15432-1995）标准和国家其他相关标准、规范的要求。检测所需设备均有乙方自行提供。检测时乙方必须排除非神华黄骅港务公司颗粒物对实际检测数据的影响，检测数据能够体现神华黄骅港务公司颗粒物的实际排放情况。具体检测方案由乙方负责制定，以下检测内容为每次检测的最低要求：

1、一、二期堆煤场无组织颗粒物  

在堆煤场四周（东南西北）设置不少于8个监测点位，监测频次不少于两天，每天不少于三次。
2、四期堆煤场无组织颗粒物

在堆煤场四周（东南西北）设置不少于8个监测点位，监测频次不少于两天，每天不少于三次。
3、黄骅港务公司厂界无组织颗粒物

 在港区厂界四周（东南西北）设置不少于8个监测点位，监测频次不少于两天，每天不少于三次。

在项目实施期间乙方负责对神华黄骅港务公司港区粉尘治理改进工作提供技术支持。

投标人投标时应提交检测的可行性方案。
三、项目工期

合同签订后12个月。合同签订后1个月内完成第一次检测，并出具正式检测报告，以后每3个月检测1次，每次检测均出具正式检测报告。
四、项目验收要求
1、检测数据满足国家颗粒物检测要求，能够得到国家环保部门的认可。最终检验报告上必须盖有CMA章。

2、付款时，乙方必须开具增值税专用发票。

