技术规格书
一：分项内容
[bookmark: _GoBack]1、车位标线：350个3M*5M黄色标准停车位，标明方向箭头。
2、挡车器：三底座加厚U型钢管挡车器(长度：2000MM;直径：76MM厚度：2.0MM)40个。
3、车道绘字：32个字，粉刷厚度不低于3mm，5㎡/个。
4、安全防护桩：铁质、防锈圆柱形，直径21.9CM，高50CM ，壁厚0.5CM，内部填充高强度水泥，刷黄黑相间反光漆。数量50个。
5、指示牌：2个，3mm厚铝板折弯带轨道，内容为3M反光膜800mm*1200mm，长120CM、宽80CM。
6、减速带：4条，总长50米，宽0.35米，高0.04米。
7、安全岛刷漆：3个安全岛，共约30㎡，刷黄黑相间丙烯酸道路用反光漆，厚度不低于3mm。
二：停车位安全标线明细表
	序号
	区域
	预估数量（个）
	备注

	1
	西生活区
	20
	需安装挡车器

	2
	生产区餐厅东侧
	20
	需安装挡车器

	3
	维修调度楼与设保楼中间
	70
	

	4
	维修调度楼与宿舍楼中间
	80
	

	5
	维修宿舍楼
	40
	

	6
	工作船码头
	60
	

	7
	一期码头
	30
	

	8
	二期码头
	30
	

	总计
	
	350
	


	三：停车位安全标线技术要求

	
1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。

	2.基本要求：

	2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。

	2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。

	2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。

	2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。

	2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。




