报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
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附件2：
生产三部ABB变频器整流模块升级改造技术规格书

一、 总  则
1．本技术协议书适用于ACS800-07变频器整流模块项目中采用的变频调速装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
2. 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。
3. 本技术协议书经双方确认后作为技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
[bookmark: _1、HARSVERT-A高压变频调速系统的性能][bookmark: _1、HARSVERT-A高压变频调速系统的特点]二、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文，通过在本技术协议书中引用而构成本协议书的基本条文。在本协议书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本协议书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 156-2003          标准电压
GB/T 1980-1996       标准频率
GB/T 2423.10-1995  电工电子产品基本环境试验规程 振动（正弦）试验导则
GB 2681-81     电工成套装置之中的导线颜色
GB 3797-89     电控设备
GB 3859.1-93   半导体电力变流器基本要求的规定
GB 3859.2-93  			半导体电力变流器应用导则
GB 4208-93     		    外壳防护等级的分类
GB 4588.1-1996   		无金属化孔单、双面印制板技术条件
GB 4588.2-1996  		    有金属化孔单、双面印制板技术条件
GB/T15139-94			    电工设备结构总技术条件
GB/T13422-92   		    半导体电力变流器电气试验方法
GB/T 14549-93			   电能质量  公用电网谐波
IEEE std 519-1992		电力系统谐波控制  推荐实施
三、低压变频器技术要求
3.1承包方将变频器的整流模块由ACS800-704-0640-07+V992升级到ACS800-704-0640-07+F250+OF253+V992总计4台。承包方将变频器的整流模块由ACS800-704-0910-07+V992升级到ACS800-704-0910-07+F250+OF253+V992总计2台。承包方将改造部分需安装线号，电缆外有阻燃套管，确保与ABB原装内部相同。
3.2承包方应及时提供满足本项目的资料和图纸，在合同签署后，承包方提供改造所需的技术文件和图纸（以上图纸均要求承包方提供电子版和纸质版1份）。材料清单，质量证明文件（包括产品合格证、材料合格证、制造检修记录、试验报告以）。改造涉及的维修器件、安装改造费用、软硬件升级服务及其它跟本次改造相关的服务内容由承包方全部提供，并保证维修器件全部为新加工的最新版本器件，并提供近期合格证。
3.3承包方升级拆下来的相关备件均需包装好，送至发包方要求的指定地点。
四、供货范围：（包括但不限于如下范围）
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	接触器
	AF300-30
	台
	12
	ABB 
	

	2
	母排
	SPLEA441846
	台
	72
	ABB 
	

	3
	辅助出点
	CAL18-11 
	台
	12
	ABB

	

	4
	电路板
	CMRB11C
	个
	6
	ABB

	

	5
	变压器固定支座
	
	个
	6
	
	

	6
	接触器固定支座
	
	个
	12
	
	

	7
	通讯适配器
	RUSB-02
	个
	1
	
	含4套光纤


五、工作要求
5.1 办理相关安全培训、入场手续后方能进行施工。
5.2 维修改造工作不得影响正常的现场设备运行。
5.3 维修改造期间引发设备故障等均由承包方负全责。
5.4 施工方维修改造人员必须遵守甲方劳动纪律，自行佩戴安全劳动 保护用品。
5.5 现场维修过程中需要动用现场的电器等设备需经过甲方同意后方可进行。
5.6 承包方负责安装调试和搬运。
5.7 工期为6个月
六、项目验收
甲方单位在维修完成后需对改造完成的整流模块设备运行一个月，各项参数正常，组织验收。要求如下：
6.1 电压、电流、温度等运行正常。
6.2 承包方对设备进行系统测试。
6.3 各项资料、操作规程、保养手册齐全。
七、质量保证及服务承诺
7.1 承包方负责对损坏的设备进行修复及对设备进行升级改造，恢复设备的正常使用，保证设备运行的稳定性。
7.2 质保期限为项目验收完成运行后 12个月。
7.3 设备保修期内出现问题的，在接到用户通知后24小时内赶到现场，无偿进行维修服务。


