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1.总则
1.1本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司一期SLK装船机夹轮器系统改造项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司(以下简称招标方)联系。  
1.2本规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.3在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。
1.4 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备或服务完全符合本规格书的要求。
1.5本规格书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
2. 工程概况
神华黄骅港务有限责任公司一期SLK装船机2001年12月投产，夹轮器系统经过多年的使用各零部件老化严重，问题多发。主要集中在以下几个方面：一、夹轮器打开后经常自动关闭影响大机行走，在结仓这样需要频繁做行走动作的作业环节严重影响作业效率，带来冒仓风险；二、各零部件型号较老，采购困难，给设备保养维护带来了一定的难度；三、液压系统跑冒滴漏问题严重，影响机容机貌和清洁生产治理。
为解决SLK装船机夹轮器系统的以上问题，特开展此改造项目。
1系统方案
   投标方根据招标方提供的黄骅港SLK装船机相关图纸资料，结合现场实际情况，提出整体改造方案，并确定详细的施工方案。
2.2供货范围

本项目招标范围包括黄骅港现有SLK装船机的夹轮器系统改造（含夹轮器及其液压系统、电气系统），供货范围包括本次改造范围内全部设备的前期现场勘测、设计、制造、涂装、运输、现场安装、调试等技术服务项目。
2.2.1 供货范围说明
    本项目施工过程中所有人员、设施、车辆等一切与项目相关的均由投标方提供，招标方只协助维修时间的协调及进厂前的手续办理。
2.3项目的基本要求（并不限于此）： 
2.3.1在装船机行走机构合适的位置加装足够数量的液压夹轮器。
2.3.2设备改造范围

(1)机械部分改造
	夹轮器
	4个

	液压系统
	2套


(2)电气部分改造  1套

(3)全部安装、维修、操作用的手册、图纸及资料。

(4)改造工程的现场安装调试。
2.4 现场条件
2.4.1港口地理位置
黄骅港位于中国河北省沧州市区以东约90km的渤海之滨，地处环渤海经济区的中部。漳卫新河与宣惠河交汇的大口河在此处入海。海上北距天津112km，东距龙口约280km；陆上西距黄骅市45km，朔（州）黄（骅）铁路直通港内。
2.4.2  自然条件
1、气象条件
（1）风况
常风向：南南西（SSW），出现频率为11.1%。
强风向：东北东（ENE），出现频率为0.4%。
瞬时极大风速：＞40m/s
对固定的建筑结构，风荷载按中国建筑结构设计规范计算，带式输送机架和带式输送机房基本风荷载:450N/m2。对于高机房和高栈桥结构基本风压应考虑风压增大系数1.1～1.2。
（2）降水
年平均降水量：

501mm
历年最大年降水量：
719.4mm
历年最小年降水量：
336.8mm
历年最大日降水量：
136.8mm
年雷雨天数：
天
降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。
最大积雪深度：
21cm
（3）气温
多年平均气温：

12.2℃
多年平均最高气温：
17.3℃
多年平均最低气温：
7.8℃
历年极端最高气温：
40.0℃
历年极端最低气温：
-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。
（4）雾
雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。
（5）相对湿度
最热月室外计算相对湿度：78%
（6）冬季日照率：66%
3.适用的标准、规范
《港口大型机械防阵风防台风管理规定》
GB6333《电力液压块式制动器》
GB/T30221《工业制动器能效测试方法》

GB中国国家标准
ISO国际标准化组织标准
FEM欧洲装卸机械联合会标准
DIN德国工业标准
BS英国标准学会标准
SIS瑞典工业标准
SSPC美国钢结构涂料学会标准
ASTM美国材料实验协会标准
AISC美国钢结构学会标准
AGMA美国齿轮制造业协会标准
JIS日本工业标准
IEC国际电气委会标准
IEEE美国电气电子工程协会标准
4.详细技术要求
4.1设备基本参数：SLK装船机的行走轮径均为φ550mm，按照设备原设计方案，需配置2套液压系统和4个夹轮器，相关电气设备及系统。设备重量及迎风面积等参数需要投标方参照招标方提供图纸计算。
4.2所选用的液压夹轮器的防风能力应满足相关国家标准、规范和行业规范及《港口大型机械防阵风防台风管理规定》等要求。
4.3选配的液压夹轮器系统还应符合以下要求：
防护等级达到国家相关规定要求，适合现场防尘、防水、防盐碱腐蚀的要求；
夹轮器采用液压站驱动方式，配有打开到位检测开关。夹轮器液压站另设置高温检测、低温检测、低油位检测等开关。
夹轮器采用高性能的半金属材料摩擦衬垫与轮缘侧面形成摩擦副
每台液压夹轮器均可由系统单独控制，便于监视和故障排除，每个液压夹轮器具有独立手动机械或者液压阀体装置，具有单独手动打开功能，便于故障紧急处理。
夹轮器各电气检测开关所设位置必须方便检查及维修，隔热性能好，防水等级为IP65；检测开关信号接入装船机PLC输入模块。

提供整套系统的元件清单，内容包括型号，具体参数，装机量及厂家。

电气系统所包含的电缆、开关、线管等设备，均需要根据现场进行核实统一设计、布置安装、调试，保证设备的可靠运行。

4.4钢结构表面处理和涂装

4.4.1概述

（1）为延长合同设备使用寿命，尽量减少对合同设备外表面维护所消耗的材料和工时费用，合同设备应进行涂漆防腐。各加工制造厂内的涂装方案及工艺需经买方认可。
（2）合同设备防腐包括:

表面处理
提供油漆
完成工厂涂装、现场补漆两部分工作。
油漆规格、表面处理、涂装方法、质量保证都应符合有关标准。
（3）合同设备所采用的油漆、表面处理、工厂和现场涂装都应按标准进行检验。卖方应提交完整的检验报告，以及油漆的质量保证书供买方确认。

（4）型钢及板材进入工厂内必须进行整体一次喷丸或喷砂处理，并喷涂干膜厚度20μm的无机硅酸锌车间底漆，当所有钢结构件焊接完成后，应进行整体二次喷砂处理，表面处理质量必须达到Sa2　1/2级。

（5）现场补漆前，应对需要补漆的部位进行手工除锈处理，表面处理质量必须达到St2级。

（6）高强螺栓把接面使用无机硅酸锌底漆，摩擦面抗滑移系数参照《钢结构设计规范》GB50017-2003规定选取。

4.4.2 表面处理
（1）表面处理标准
合同设备钢材表面处理标准，采用瑞典防腐标准协会SIS055900-1967标准。
所有部件的表面处理质量，必须达到Sa2　1/2级，即: 非常彻底的喷砂除锈，表面应无可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质，残留物痕迹仅显示点状或条纹状的轻微色斑。使表面接近金属银白色。
（2）表面处理质量

表面处理必须按上述标准严格执行，在达到规定标准后，还必须将表面影响漆膜质量的油脂、水、煤渣、药皮、飞边毛刺、锐边、飞溅、灰尘等全部清除干净。

为确保表面处理的质量，用作表面处理的钢球或砂粒，其直径不得大于1mm，以保证处理后的表面有一定的粗糙度，且粗糙度不大于100(m。
4.5 液压系统

本次改造的夹轮器采用2套液压系统，分别位于走行两侧，液压系统元件采用力士乐、喜尔玛或Parker产品。

液压系统应无泄漏，所有元件和管路应安装牢固，系统不得产生冲击和振动和抖动。

液压系统最大工作压力25MPa。液压系统应有足够的排气阀，以便于快速排除液压油中的空气。

液压系统所用油封采用进口油封。

液压系统及管件如需现场组装，在发运前必须进行清理，并作压力试验、预组装和系统动作的模拟试验。管路及阀的开口加以封堵保护。

液压油箱、管路、接头等均采用316L不锈钢。
5.图纸和技术文件
5.1图纸规格
图号：
尺寸(mm)：
A—0
841×1189；
A—1
594×841；
A—2
420×594；
A—3
297×420；
A—4
210×297；
5.2图纸比例
全部合同设备图纸，应选用以下比例并在图上注明。对于缩印的图纸应该特别注明缩印的比例。
1：1   1：2   1：5   1：10   1：20   1：50   1：100
1：200   1：500   1：1000   1：2000   1：5000
5.3图纸质量
各阶段、各部分的图纸应达到该设计阶段规定的设计深度，其图形、线条、尺寸、文字等应整齐、清晰，特别是经过缩小和修改的图纸也应整齐和清晰。
提交的图纸和设计文件
投标时投标人应按招标书要求编写投标书和标书附图；中标后投标人应按合同分阶段提供设计文件、计算文件和图纸；性能考核验收后提供全部竣工图纸，包括部件加工图。投标人除提供全部文字文件和图纸文件外，应同时提供它们的电子文件光盘（光盘背面应有机型及图纸类型的标志），所提供的电子文件应是可编辑、可打印输出的。
5.4其他图纸和资料
投标人还应提供设备运输、装卸和安装有关图纸资料、操作须知、维修和检验手册。
6.施工方案及过程控制
6.1项目自合同签订之日起至项目通过验收工期为8个月。
6.2投标方应在合同签订一个月内，提供详细的改造方案及相关图纸资料、计算说明书等（含纸质4份，电子版（u盘）2份），并组织召开一次改造方案审查会。
6.3投标方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。投标人在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请说明停机时间。
6.4投标方在施工前需向招标方进行施工申请，在得到招标方的同意后方可进行施工。由于招标方的原因导致承包方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期和停机时间仍不得超出上述要求。 

6.5施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待招标方确认后进行施工。
6.6在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，投标方均应通知招标方负责人进行现场确认和验收。
7.项目验收
乙方在施工完毕试运行1个月之后，项目达到技术要求时，甲方根据实际情况和乙方提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于乙方的原因造成系统不能满足用户技术、使用要求时，甲方有权不给予验收，直至达到要求。
8.质量保证及服务承诺
8.1每套设备必须进行出厂功能测试，相应的测试报告必须和设备一并提供。
8.2凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标方的直接经济损失。
8.3质保期限：项目验收合格后12个月。
8.4工程交付后，投标方负责向招标方相关人员培训有关设备的使用、维护事项。投标方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训。应提供培训讲义和声视资料。培训方法采用理论讲授与现场演示相结合的方式。现场培训应结合安装、调试进行。

8.5 因港务公司生产特殊情况，投标方需严格按招标方要求时间进行停机施工，在接到招标方停机施工通知24h内到达现场组织施工。
9．应提交的技术资料
卖方应随产品提供4套竣工资料。资料形式为书面式和电子式两种，书面形式4套，电子光盘2套。其中电子版资料为CAD2004格式和Word 2003格式。竣工资料至少包括：
改造后总布置图；
改造后的夹轮器总图；
液压原理图；

改造后的电气系统布置图、接线图；
易损件制造图及零件图；
设备安装、调试、试运转、操作、维修说明书，说明书至少包含以下内容：
A   定期保养、检查和修理的项目和周期、调整方法与数据、拆装程序及修理中的注意事项；
B  简明故障分析表，以便维修人员准确迅速地查明故障部位及原因；
C  易损件的型号、尺寸、配合间隙、材料及修理年限和使用年限；
D  轴承、密封件、电气及控制系统等电器电子元件的型号、规格、数量一览表等。
提供完整的备品备件明细，包括纸质版和电子版，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的名称、规格型号，厂家、数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。
卖方需根据要求在合同签订后的一个月内提供设备选型资料，并经买方审查，买方的审查并不解除卖方的最终责任，买方也不对以后制造过程中的必要修改承担责任。
凡设备、资料、图纸和技术培训中涉及到的文字或语言，均以中文或中英文对照进行书写，并以中文为准。

▲本工程为在黄骅港现有设备的基础上进行设备改造。所涉及到的原系统各参数参照附件及黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由承包方自行对现场进行测量取得。承包方应对所有技术资料数据进行认真核实并确认，由于资料不详或偏差而产生的相关问题由承包方负责。
10. 投标时卖方应提供的资料：
（1）相关核算及计算书

制动能力的校核；
（2）相关设计方案、图纸和资料

夹轮器在装船机上的总布置图；
夹轮器总图；
液压原理图；

电气原理
（3）其他文件
所提供设备、软件性能参数描述及对本技术规格书的响应情况描述。
投标书中应根据招标要求写明详细技术方案。

投标方技术服务承诺书。
投标方技术服务承诺书。
所有设备的产品样本（说明书）。
施工组织方案及计划。
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