
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
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附件1：

生产三部三期定位车制动器改造技术规格书
1． 总体说明及要求
1． 1  所涉及到的原系统各参数需根据黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由承包方自行对现场进行测量取得，由于资料不详或偏差而产生的数据问题由承包方负责。
1． 2  本系统设备由于长年在现场环境恶劣、盐碱度高、湿度大的条件下工作，所以要保证设备的使用寿命。
1． 3  现场三期定位车推车机制动器为机械关闭，液压打开。改造后，仍使用原系统的制动器执行机构，仍保留机械关闭，但是需重新设计液压缸，使制动器采用液压打开和液压关闭。
2． 承揽范围
2． 1  生产三部三期定位车推车机制动器改造(4套) ,包含设计、制造、运输、储存、保管、拆除、安装、原设备恢复、调试、试运转、验收等，并提供相应的备品备件清单和主要设备生产厂家及产地清单。
2． 2  项目执行中所涉及的，但技术规格书中未能考虑到的附属材料
2． 3  全部设备的售后服务
3． 详细供货范围及技术要求
3. 1  详细供货范围
    本次改造中涉及的所有设备及附件均由承包方提供，发包方负责提供电源接口、制动夹及配合承包方进行电气接线和程序修改。
    提供优化后的设计方案，现场施工的计划进度及方案。
    承包方应提供本次改造中涉及的所有图纸及资料，要求2份纸版和2份电子版，其中电子版资料要求采用AutoCAD 2004（DWG）格式和Word 2003格式。
3. 2  设计方案及技术要求
（1）液压原理图
[image: ]
（2）方案说明
承包方应提供一套完整的液压系统，包括必需的电机、泵、阀、过滤器、油箱、连接管路等，且各项要求不低于相关规范及标准。液压系统应无泄漏，所有元件和管路应安装牢固，不受振动影响。应设置油箱液位计，并提供适合的低液位开关以便通知操作员添加油液。应设置油箱温度开关自动控制油箱油温。过滤器应有内部旁路阀，并同时带有机械及电气发讯装置。油箱上应设置带过滤器的呼吸器。油箱内应设有足够功率的浸入式加热器，加热器应设置在一个干燥的空间中，避免与油液直接接触。若必要，还应提供一个液压油冷却器。设置一套蓄能器保压装置，延长启动液压泵的间隔时间，并在设备采购前提供蓄能器的选型计算书至发包方。为节省液压站安装空间，承包方应尽量缩小液压站的外型尺寸，且为了方便液压泵的更换，液压泵不可安装在液压油箱内。液压站安装在304不锈钢箱体内，箱体容易拆卸且不影响更换元器件。各电器元件分布均匀、距离合适方便单独安装更换。
原有定位车制动器为SIBRE公司的CB5-H4-So液压制动器。单台定位车或推车机由8个制动器制动，其单个制动力矩为可调整，但应根据实际情况由承包方自行测量，要求制动器执行机构采用双作用液压缸驱动代替原有的单作用液压缸驱动，并应带有手动打开功能，其内部密封件采用进口件品牌。当采用单作用液压缸时，其无杆腔为避免进入空气及粉尘且防止内泄造成的油液溢出,要求加装回油路，直接通油箱。
液压系统中所有液压元件及电机均可采用国产液压元件，其中液压阀性能不低于北京华德品牌的产品，蓄能器性能不低于奥莱尔品牌的产品，液压附件性能不低于黎明品牌的产品。（每套系统主要产品型号见下表）液压油箱、管路及接头均采用316L不锈钢材质，油箱板材厚度不低于6mm。油箱护罩采用304不锈钢材质，厚度不小于2mm。
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	双作用油缸
	63/25×25
	8

	2
	泵
	CBT-E310
	1

	3
	电机
	2.2KW、4P、B5
	1

	4
	单向阀
	RVP8
	1

	5
	溢流阀
	DBDH6P/100
	1

	6
	卸荷溢流阀
	DA10-1-30/160
	1

	7
	电磁换向阀
	4WE10D10B/AG24NZ5L（电磁线圈\MFZ12C-37YC DC24V 30W）
	1

	8
	叠加双向节流阀
	Z2FS6
	1

	9
	蓄能器
	NXQ1-L10/H
	1

	10
	压力传感器
	EDS345-1-400-000\DC24V
	1

	11
	压力表总成
	Y～60,  0～16Mpa
	1

	12
	压力管路滤油器
	QV-H25×30BDP
	1

	13
	吸油滤器
	WV-40-100-J
	1

	14
	空气滤器
	QVQ1
	1

	15
	液位控制继电器
	YKJD24-200-50
	1

	16
	温度控制继电器
	ETS386-3-150\DC24V
	1

	17
	加热器
	电压AC380V
	1

	18
	其它附件
	
	若干


以上设计方案和元件选型仅供参考，承包方应根据黄骅港现场实际情况进行方案的细化设计或优化，包括系统元件选型、蓄能器大小选型计算、系统发热验算等，且优化方案和相关计算书需在设备采购前提交至发包方。
[bookmark: _Toc351973854][bookmark: _Toc351973718][bookmark: _Toc351973937][bookmark: _Toc351973607]4. 施工过程控制
承包方在投标时，应提供详细改造设计方案和设备选型计算资料。
承包方应在合同签订15天后，提供详细设计图纸资料及设备元件样本（含纸质4份，电子版（u盘）2份），并召开一次图纸设计联络会。
承包方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。
在设备制造、安装及含有隐蔽工程的工作结束时，均应通知用户负责人进行现场确认和验收。在设备制造过程中，用户有权进行厂家的考察。
本项目施工总工期为6个月。
5.  项目验收
改造完成后，制动器必须能在2秒内打开，在1秒之内关闭。承包方在设备改造完毕后经过1个月的试运行并且试运行效果达到使用要求后，发包方根据系统的实际运行情况和承包方提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于承包方的原因造成设备运行不稳定或不能满足发包方技术、使用要求时，发包方有权不给予验收，直至达到要求。
6.  质量保证及服务承诺
    1. 凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙单位负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，乙单位承担修理、调换、退货发生的一切费用和发包方的直接经济损失。
2.质保期限为项目验收后12个月。
3.协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，在接到发包方通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。
4.工程交付后，主动向发包方介绍有关设备使用注意事项及保养方法，征求发包方意见，发现问题及时解决。
5.因港务公司生产特殊情况，投标方需严格按招标方要求时间进行停机施工，在接到招标方停机施工通知24h内到达现场组织施工。
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