  黄骅港煤炭港区油品码头及库区工程
库区选址方案安全论证专题报告
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1、 工程概况：
本项目位于黄骅港煤炭港区规划的杂货及油品作业区，拟建设1个12万吨级原油泊位，顺岸蝶型布置，岸线长度为327m，通过L型引桥与后方陆域相连，建成后泊位通过能力为840万吨/年，满足码头预测800万吨/年的运量需求。
在煤炭港区后方神华预留发展用地配套建设40万m3原油储罐，罐区用地约合428.4亩（包含二期预留116.61亩）。当年周转次数达到23次时，罐区周转量为800万吨/年，满足码头运量为800万吨/年的卸船进罐储存需求。在靠近码头的陆域设加压泵站，站内布置2座10000 m³原油缓冲罐，拟用地约合73.23亩。工程总投资109441万元，施工工期约为24个月。
结合工程项目建设内容，针对库区选址方案从安全方面考虑进行专题方案比选论证，经比选推荐出最优方案，满足项目建设需求。
2、报价要求：费用包含项目现场勘查、报告编制、方案比选、会议审查及专家咨询费等全部费用。
时间要求：中标签订合同后30天内完成全部工作。
