设备保障中心

液压千斤顶外委维修技术规格书

总则

1.1适用范围

本维修技术标准规定了液压千斤顶各组成部分的技术要求、装配以及实验，适用于黄骅港务公司（甲方）范围内的液压千斤顶的维修。乙方应严格按照技术要求中的规定进行，当需要修改设计文件及本技术条件时，必须经甲方书面确认。执行本技术条件，不能免除乙方正确执行国标的责任。

引用标准

适用标准如表一（不局限于下列标准），当两个或几个标准内容或与技术要求内容产生冲突时，以高标准为准,允许采用要求更高的标准。

表一：引用标准

	序号
	标准号
	内容

	1
	GB/T 27697-2011
	立式油压千斤顶标准

	2
	JB2104-2002
	液压千斤顶标准

	3
	JJG621－2012
	液压千斤顶检定规定

	4
	MT/T 1165-2011
	液压支架立柱 千斤顶密封件 第二部分：沟槽形式、尺寸和公差

	5
	MT/T 1164-2011
	液压支架立柱 千斤顶密封件 第一部分：分类

	6
	MT 97-1992
	液压支架千斤顶技术条件

	7
	MT/T 576-1996
	液压支架立柱、千斤顶活塞和活塞杆用带支承环的密封沟槽


液压千斤顶维修技术要求

3.1 千斤顶维修内容（见下表二）

	序号
	规格型号
	维修内容
	数量
	品牌
	备注

	1
	单作用千斤顶\CLL-2006（黑色）
	更换全套密封
	2
	恩派克
	

	2
	双作用千斤顶CLRG-2008
	更换全套密封
	2
	海特尔
	

	3
	双作用千斤顶CLRG-1508（150T）
	更换全套密封
	1
	恩派克
	

	4
	双作用千斤顶CLRG-1007（100T）
	更换全套密封
	1
	海特尔
	

	5
	双作用千斤顶CLRG-505（50T）
	更换全套密封
	1
	海特尔
	

	6
	单作用千斤顶RC5013（50T）
	更换全套密封
	1
	恩派克
	

	7
	电动油泵MPC-6150(单管、双线、2.2KW）
	更换全套密封件及维修
	1
	海特尔
	

	8
	电动油泵MPC-6150(单管、双线、1.5KW）
	更换全套密封件及维修
	1
	海特尔
	

	9
	手动泵P-464
	更换全套密封件及维修
	2
	恩派克
	


3.2千斤顶防腐

修理好的液压千斤顶，需采用适当的防腐措施，涂刷底漆、中间漆及聚氨酯耐油面漆，面漆颜色由甲方指定。

3.3密封更换

所有液压千斤顶整套密封必须全部更换。更换密封件时，需注意密封件与（甲方使用过程中的）液压介质的相容性。

密封件的更换，应与千斤顶原有的品牌及规格型号相同，如有特殊情况，需申请并得到甲方书面同意。

3.4液压介质

    神华黄骅港务公司所用液压油为32#及46#抗磨液压油。

4.维修服务要求
维修完毕应标识铭牌，每次维修不得拆除油缸上原有铭牌，新的铭牌必须紧挨原有铭牌右侧安装，要求坚固耐用不易脱落，铭牌上必须包含：型号、重量、维修内容、维修厂家和维修日期等，便于质量追踪，铭牌样式如表三。尺寸合适即可；材质铝板；字体用钢印压印，刷防锈透明漆。

自所有液压千斤顶维修完毕并且验收之日起质保期为1年，1年内液压千斤顶出现与乙方维修内容相关的故障时，乙方必须2天内到达现场确认故障并且免费维修，维修时间短于10天。

表三：铭牌样式

	规格
	

	型号
	

	最大行程
	
	许用压力
	

	物料编码
	
	重量
	

	维修日期
	

	维修厂家
	


供货资料：出厂实验检测报告，更换元器件明细目录等。

其他未尽事宜按照国标执行。

5.液压千斤顶试验

修理后的千斤顶，在出厂时，必须按照图纸要求、国家规定及现行我国机械行业的有关标准，进行出厂试验（试运转、最低启动压力、密封性能试验、耐久性试验、强度试验等），并提供书面报告。液压千斤顶的额定压力、试验压力根据规格型号要求进行确定，不明确时与甲方人员沟通确定。
试验方法如下（表四）：

	序号
	实验项目
	实验类别
	试验方法
	检验要求

	1
	试运转
	必检
	在无载荷情况下，全行程往复数次，排除空气直至运转平稳为止
	不允许有外部渗油、爬行等不正常现象

	2
	最低启动压力
	必检
	千斤顶在空载工况下，逐渐升压，分别测定千斤顶伸缩时活塞腔和活塞杆腔的最低启动压力（均在无背压下试验）
	≤0.3MPa

	3
	密封性能试验
	必检
	(1)千斤顶缩至最小长度，对活塞杆腔进行低压1MPa和高压为110%额定泵压的稳压试验。稳压时间为5min，其中一根稳压4h（对装有安全阀的千斤顶高压采用安全阀调整定压力的90%进行试验）

 (2)千斤顶伸至最大行程，对活塞腔进行低压1MPa和高压为110%额定泵压的稳压验，稳压时间为5min，其中一根稳压4h（对装有安全阀千斤顶，高压为安全阀调定压力的

90%进行试验）
	在同温度下不得下降和渗漏

 


	4
	耐久性试验
	必检
	千斤顶在配套泵站额定压力和额定流量下，加以额定工作载荷，全行程往复动作
	不得有外部渗漏和有永久性变形和破坏

	5
	强度试验
	必检
	（1）千斤顶伸至最大行程轴向加载为额定工作压力的150%，持续5min （2）千斤顶处于最大和最小长度，分别对活塞腔和活塞杆腔加以125%额定泵压，保压5min （3）千斤顶活塞杆固定于2/3行程处，活塞腔加以200%额定泵压，保持5min 
	全部零件均不得有永久变形和破坏


表五试验报告格式如下：

	类别

名称
	规格型号
	出厂编号
	制造商
	检查项目
	外观检查

	
	
	
	
	
	启动油压/%

	千斤顶
	
	
	
	
	活塞行程/mm

	压力指示器
	
	
	
	
	活塞行程偏差/%

	高压油泵
	
	
	
	
	30s压力保持示值变动值/%

	标准测力仪
	
	
	
	
	内泄漏/%

	校准方程
	
	
	
	
	活塞面积/m²

	备注
	

	力值/kN
	指示器示值/MPa
	示值重复性R/%
	内插误差
	负荷效率
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	平均值
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	I/%
	理论值/MPa
	η/%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


