施工图审查要点

施工图审查工作依据：

根据《中华人民共和国防震减灾法》；

国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》；

建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

河北省《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》；

国家及河北省现行的工程勘察、设计规范、标准和行业法律法规；

施工图审查机构与建设单位签订的施工图审查协议（合同）。

施工图审查责任：

施工图审查机构和审查人员应当对其施工图审查质量负责，并依法承担相应审查责任；

施工图审查机构和审查人员应当以严肃认真、严谨细致的工作作风严把审查质量关，杜绝错审、漏审等问题，确保审查质量；

施工图审查机构和审查人员在审查施工图过程中要按照国家、行业标准、规范中规定的强制性条文最低标准，同时考虑提高经济效益和社会效益、确保人民生命财产安全、人身健康、绿色环保；

施工图审查机构依法按照施工图审查协议（合同）约定实施施工图审查，出具施工图设计文件审查合格书和审查报告，并报送工程所在地建设主管部门备案。

施工图审查内容：

1、审查范围：

（1）四期工程消防站建筑面积2931.59m2，建筑物层数为二层（局部三层），建筑高度为15.3米(室外设计地坪至女儿墙顶)。平面呈矩形布置，长67.7m，宽23.3m，钢筋混凝土框架结构。
（2）四期工程消防站训练塔为构筑物，为消防训练用。建筑面积218.4㎡。耐火等级为二级，建筑物层数为六层，檐口高度为21.5米(室外设计地坪至女儿墙顶)。平面呈矩形布置，长7.0m，宽5.2m。

（3）四期工程维修大班（小）在港区内布置共计5个，每个维修大班（小）平面呈矩形布置，长29.46m，宽15.06m，主要功能为维修金属机械器具，为丁类厂房，耐火等级为二级，建筑物层数为2层，钢筋混凝土框架结构，建筑高度为8.70米(室外设计地坪至女儿墙顶)，建筑面积790.93㎡。

（4）四期工程维修大班（大）在港区内布置共计1个。维修大班（大）平面呈矩形布置，长43.86m，宽15.06m，钢筋混凝土框架结构。主要功能为维修金属机械器具，为丁类厂房，耐火等级为二级，建筑物层数为2层，建筑高度为8.70米(室外设计地坪至女儿墙顶)，建筑面积1122.39㎡。

（5）四期工程消防站及配套项目，总概算约16010719.56元。
2、施工图设计文件是否按照规划部门、建设主管部门要求编制的；

3、施工图设计文件的设计编制单位是否符合国家批准的勘察、设计资质、等级和业务许可范围；

4、施工图设计文件、勘察文件编制单位和注册执业人员及相关人员是否按照规定在施工图、勘察报告上加盖相应图章、注册执业章并签字；

5、施工图设计文件审查：

①房屋建筑专业：总平面、施工图设计内容及深度、民用设计通则、无障碍设计、节能、防火、防水、外装等；

②房屋结构专业：计算书、地基与基础、主体结构、钢结构厂房、防腐蚀、防火、抗震；

③房屋给排水专业：给水排水、消防、节能、节水；

④房屋供暖、通风空调专业：供暖设计、通风设施、空气调节、防排烟、节能；

⑤房屋电气专业：强电、弱电、照明、防雷接地、消防、电气节能；

⑥以上各专业审查意见的处理措施。

6、岩土工程勘察：

①工程勘察基本要求及方案布置；

②勘探、取样与原位测试；

③试验；

④岩土工程勘察报告内容及深度；

⑤地基处理设计及措施；

⑥审查意见的处理措施。

四、施工图审查结果：

审图工作完成后，审图机构将审查结果在五个工作日内报送工程所在地、市、县级人民政府建设行政主管部门备案。

审查机构需提供审查结果备案资料：

河北省施工图设计文件审查报告；

河北省施工图设计文件审查合格书；
河北省居住（公共）建筑节能设计审查备案登记表；
河北省施工图设计文件审查协议（合同）。
