 三期工程(靠泊10万吨级船舶)通航安全
评估报告编制项目技术要求
1、 工程概况：
三期工程设计年吞吐量为5000万吨，新建2条卸车线；新建煤炭筒仓24个，总容量72万吨；新建4个5万吨级的专业化煤炭装船泊位，码头主体结构按停靠10万吨级散货船设计，水工建筑物结构总长1200米。
三期工程已竣工验收正式投产，随着船舶大型化和公司实际生产运营需要，根据海事部门要求并与生产部门沟通，需对三期工程码头靠泊能力进行提升，由5万吨级提升到10万吨级，以满足公司生产运营需要。
根据三期工程《港口工程竣工验收证书》中“经主管部门组织通航安全核查后，可靠泊10万吨级散货船舶”的要求，开展三期工程(靠泊10万吨级船舶)通航安全评估报告编制工作，在报告得到主管部门组织的评审论证并通过审批后达到三期工程码头靠泊能力提升的目标。
2、报价要求：费用包含项目现场勘查、模拟操作、报告编制、会议审查及专家咨询费等全部费用。
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