西生活区停车场划线技术要求
清除停车位、车头朝向明细表
	序号
	区域
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	车位
	箭头
	

	1
	西生活区
	11号楼
	个
	26
	26
	清除所有痕迹，不得影响车辆停放使用

	2
	
	12号楼
	个
	26
	26
	

	3
	
	13号楼
	个
	26
	26
	

	4
	
	14号楼
	个
	26
	26
	

	5
	
	15号楼
	个
	26
	26
	

	6
	
	16号楼
	个
	26
	26
	

	7
	
	17号楼
	个
	26
	26
	

	8
	
	18号楼
	个
	22
	22
	

	9
	
	19号楼
	个
	21
	21
	

	合计
	
	
	
	225
	225
	











[bookmark: _GoBack]停车位、车头朝向明细表
	序号
	区域
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	车位
	箭头
	

	1
	西生活区
	11号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	2
	
	12号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	3
	
	13号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	4
	
	14号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	5
	
	15号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	6
	
	16号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	7
	
	17号楼
	个
	31
	31
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	8
	
	18号楼
	个
	26
	26
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	9
	
	19号楼
	个
	25
	25
	4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	合计
	
	
	
	268
	268
	

	技术要求：

	1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。

	2.基本要求：

	2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。

	2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。

	2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。

	2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。

	2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.5mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。

	



