2018年新建消防站窗帘明细表
	使用区域
	房间
	品名
	型号
	宽度（米）
	高度（米）
	数量（套）
	单价（元）
	总价（元）
	图片
	技术参术
	成品要求

	二楼
	副队长室
	布帘
	见图一
	1.60 
	2.30 
	2
	
	
	图一：布帘
	布帘：
	布帘、遮光布：
1、布帘、纱帘折度为：不少于2倍。
2、窗帘两侧包边不小于4CM，底边包边不小于8CM,针脚每厘米不小于3针.
3、窗帘安装后表面平整，操作顺畅，要求表面无明显斑点、油污、破损、色差、跳纱等，达到国家纺织品质检标准。
4、布帘与遮光布上接口用按扣带连接,方便拆洗。
5、布帘与遮光布侧边用按扣连接。
6、布帘与遮光布下四角加铅坠。
7、纱帘底边加铅线。
8、制做前要求供货商提供色卡及材质样品，进行确认后方可制做。
9、窗帘尺寸以供货商实际测量为准。

	
	队员宿舍
	
	见图一
	1.9
	2.5
	1
	
	
	[image: IMG_256]
	（1）面料：100%涤纶;,符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401—2014检测标准；
	

	
	队员宿舍
	
	见图一
	1.6
	2.5
	2
	
	
	
	（2）遮光率：约60%。防静电处理，防皱高弹性，耐磨性高；
	

	
	队员宿舍
	
	见图一
	1.90 
	2.50 
	1
	
	
	
	（3）抗撕拉裂；
	

	
	队员宿舍
	
	见图一
	1.60 
	2.50 
	2
	
	
	
	（4）缩水率≤4%。甲醛含量:未检出.可分解芳香胺染料:未检出；
	

	
	干部备勤
	
	见图一
	1.70 
	1.40 
	1
	
	
	
	（5）阻燃等级：B1（GB17591-1998），要求表面无明显光点、破损、色差、等，达到国家纺织品质检标准。
	

	
	客房
	
	见图一
	1.60 
	2.40 
	2
	
	
	图三：轨道
	轨道：                                                                       轨道采用加厚铝合金材料，超耐磨金属滑轮。符合国家相关要求，适合长期使用，拉动滑快，耐用
	

	
	队长室
	
	见图一
	1.50 
	2.40 
	2
	
	
	[image: IMG_257]
	
	

	
	接待室
	
	见图一
	1.40 
	2.30 
	2
	
	
	
	
	

	三楼
	洗衣房
	
	见图一
	1.41 
	2.30 
	2
	
	
	
	
	

	
	晾衣房
	
	见图一
	1.41 
	2.30 
	4
	
	
	
	
	

	一楼
	餐厅
	遮光布
	见图二
	1.72 
	2.30 
	1
	
	
	图二：遮光布
	遮光布：
（1）面料：100%涤纶,蓝色系；
（2）遮光率100%；
（3）缩水率≤3%,甲醛含量:未检出.可分解芳香胺染料:未检出；
（4）阻燃等级：B1（GB17591-1998）；
要求表面无明显光点、破损、色差、等，达到国家纺织品质检标准。
	

	
	餐厅
	
	见图二
	1.42 
	2.30 
	1
	
	
	


[image: 311399718295168344]
	
	

	
	集控中心
	
	见图二
	1.41 
	2.30 
	4
	
	
	
	
	

	
	厨师宿舍
	
	见图二
	1.40 
	2.30 
	1
	
	
	
	
	

	
	执勤器材室
	
	见图二
	1.42 
	2.30 
	2
	
	
	
	
	

	
	库房
	
	见图二
	1.42 
	2.30 
	3
	
	
	
	
	

	
	储藏室
	
	见图二
	1.40 
	2.30 
	1
	
	
	
	
	

	三楼
	水箱间
	
	见图二
	1.41 
	2.30 
	7
	
	
	
	
	

	一楼
	防火巡查班
	彩纱帘
	见图四
	1.60 
	1.50 
	1
	
	
	图四：彩纱帘
	彩纱帘：
（1）成分：100%聚脂纤，阻燃等级：B1（GB17591-1998）；无有害物质含量，聚酯纤维布，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》；
（2）拉升系统强，使用寿命频率高，材料坚固耐用，运行无噪音，耐磨、耐腐蚀，安装码坚固耐用；
（3）顶管：加强型铝管，保证面料平整；
（4）拉珠：颗粒圆整、间距均匀、表面光洁、不易褪色、牢固、美观、耐用，无缺珠和错位；
（5）底梁：材质：铝合金挤压型材，底杆表面白色烤漆处理。
	彩纱帘：
1、面料打开平整，颜色均匀。
2、拉升顺畅，无卡顿。
3、运行无杂音。
4、制做前要求供货商提供色卡及材质样品，进行确认后方可制做。
5、窗帘尺寸以供货商实际测量为准。

	
	防火巡查班
	
	见图四
	1.60 
	1.50 
	1
	
	
	[image: IMG_258]
	
	

	
	充气室
	
	见图四
	1.42 
	2.30 
	2
	
	
	
	
	

	二楼
	备装库
	
	见图四
	1.60 
	2.50 
	1
	
	
	
	
	

	
	个人备装库
	
	见图四
	1.6
	2.5
	2
	
	
	
	
	

	
	清洁用品室
	
	见图四
	1.7
	1.4
	1
	
	
	
	
	

	
	办公室
	
	见图四
	1.60 
	2.40 
	2
	
	
	
	
	

	一楼
	防火巡查班
	百叶窗
	见图五
	1.42 
	2.30 
	4
	
	
	图五：百叶窗
	百叶窗：
（1）材质：铝合金材质
（2）铝合金百叶窗叶片：70（垂直方向看），斜看75
（3）铝合金百叶窗外框厚度：0.8—1.2
（4）开启方式：拉绳。
	百叶窗：
1、坚固耐用，防雨、防风性能好；
2、对铝合金百叶窗进行表面喷塑颜色可选蓝色、白色等；
3、窗帘尺寸以供货商实际测量为准。

	二楼
	库房
	
	见图五
	1.42 
	2.30 
	4
	
	
	[image: IMG_259]
	
	

	
	会议室
	
	见图五
	1.40 
	2.30 
	4
	
	
	
	
	

	
	卫生间
	
	见图五
	1.42
	2.3
	3
	
	
	
	
	

	
	体能训练室
	
	见图五
	1.4
	2.3
	2
	
	
	
	
	

	
	体能训练室
	
	见图五
	1.7
	2.3
	1
	
	
	
	
	

	
	干部备勤
	
	见图五
	1.72 
	2.30 
	1
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