神华上航疏浚有限责任公司2018年办公家俱采购项目密封比价技术文件

一、投标人资质要求

1、投标人在中华人民共和国注册，具有独立法人资格，注册资金必须在100万元（含100万）以上；

2、投标人必须具有办公家俱经营场所、专营实体店，并出具证明材料，提供相关的项目业绩材料作为投标依据，不接受代加工第三方；

3、本项目不接受联合体投标。
二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1）法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码等复印件或三证合一的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2）以往的项目业绩证明材料（加盖公章）。

3）实体家俱经营店门店照片（加盖公章）。

4）产品质检检测报告（加盖公章）。

5）产品售后质量保证承诺书（加盖公章）。
2、报价单:报价单按照相关规范编制，包含总价及各分项单价。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），装订成册，不得活页，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送至神华上航疏浚公司综合办公室103室。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，比价方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

1）、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2）、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达比价方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、采购项目范围及技术要求:

详见：附件：办公家俱采购明细及投标价格。
五、开标

1、开标会议由比价方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1)、投标文件未按规定标注、密封。

2)、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3)、任何不完整或不满足比价要求的投标书。

3、 开标时，比价方有权就比价文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

六、评标标准

评标办法、评标程序

一)、评选办法

1、采用满足项目需求的前提下，评委对投标人提供的样品(板材和五金件、以往业绩等)进行评比,评选三名质量较优的投标人,对入选的投标人评标价予以调整,第一名调整系数为控制价的5%，第二名调整系数为控制价的3%，第三名调整系数为控制价的1%，评标价以调整后的价位为准，最低者为中标候选人。

2、评标价=报价-控制价*调整系数

3、其他投标人的评标价等于投标报价。

质量和服务相等投标价、评标价（所有报价包括单价、分项价格、总金额均为含增值税专用发票税率部分的价格）低者优先，投标价、评标价相等的质量或服务好者优先评选原则，选中中选者；报价超过控制价的比价文件无效。
二）、评标程序

1、首先评标小组成员对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审，不合格的按废标处理。
2、对投标人的投标报价进行汇总，按照不得超过控制总价报价（投标价、评标价）最低者排名第一， 采用满足项目需求，质量和服务相等控制总价（投标价、评标价）低者优先，投标价、评标价相等的质量或服务好者优先评选原则，选中中选人。
七、质量标准：质量标准： 国颁家具质量合格标准-合格 （指定中泰品牌办公家具）。
八、合同价款与支付

1、合同价款

1）本合同价款采用固定单价预估总价合同方式确定。

2）双方约定合同价款的其他调整因素：无
2、采购项目预付款

甲方向乙方预付采购项目款的时间和比例：本项目无预付款。

3、采购项目款（进度款）支付

双方约定的采购项目款（进度款）支付的方式和时间：中选方按采购方要求的采购明细进行供应办公用家俱，在双方核实、确认数量及价格后，中选方提供销售增值税专用发票及销售明细，20日内采购方据实结算货款。
4、合同最后签订为固定单价框架合同，但不超合同预估总价，根据供求双方实际发生量据实结算货款。结算完成所有货款合同法定效力自行终止。
九、附件：办公家俱采购明细及投标价格

神华上航疏浚有限责任公司

2018年7月30日

附件：

办公家俱采购明细及投标价格

	序号

序号

标的物
	规格型号

（长W×宽D×高H）
	数量
	单价（元）
	分项价格（元）
	备注：（材质要求）

	1
	会议桌
	[image: image1.png]
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4800W×1800D×780H
	2套
	
	
	1.基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤1.5mg/L；主要化学、物理性能指标均达到国家家具标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规范标准。2、木皮：面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤。3.油漆：国内认证知名品牌环保聚酯漆,“四底三面”工艺。4.五金国内知名品牌金。5.形状和位置公差：面板、正式面板件对角线长度翘曲度≤3.0mm；面板、正式面板件平整度≤0.2mm；底脚平稳性≤2.0mm；6.外观要求：人造板件外观污斑同一板面外表允许1处面积在3.0mm²～30mm²内；外表面应无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂分层现象；7.木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱，外表应光滑、倒棱、圆角圆线应均匀一致；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整、不应有明显透胶；楔、塞角、零部件等结合处不应断裂，要求结合严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉现象，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动；8.漆膜外观要求：同色部件的色泽要求一致（相似），无褪色掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，要求平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等；9漆膜理化性能要求：耐液性、耐湿热性、耐干热型、附着力、耐冷热温差、耐磨性抗冲击性均应达到国家标准。（中泰品牌

	2
	会议椅
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	20把
	
	
	1.基材：主要化学、物理性能指标均要求达到国家家具标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规范标准。面料：PU西皮覆面；

颜色：橡木实木框架涂饰黑胡桃木色，加椅面黑色PU西皮皮质面料。1.形状和位置公差要求：外形对称度≤6mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm；2.软硬包件外观要求：构件及缝纫应对称部位应对称，缝纫线迹均匀、无明显浮线、跳针，图案清晰、无跳丝、明显色差，无破损、无污渍、无脱线、无开缝及脱胶等现象；软包件应外形饱满，圆滑一致对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱褶；3.外表用木制件（橡木）不应有裂纹钝棱、死节虫蛀材、轻微腐朽材；涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，要求平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等；4.、零部件等结合处不应断裂，要求结合严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉现象；5.接触人体所有外角和部位不应有毛刺、刃口或棱角，应进行磨钝处理；6.漆膜外观要求：外表部件的色泽要求一致（相似），无褪色掉色现象；7.力学性能应符合国家行业标准。（中泰品牌）


	3
	会议椅
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	60把
	
	
	

	4
	班台（办公桌、配副台）
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长X宽X高1600WX800DX760H[image: image6.png]
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长X宽X高

900W×450D×650H
	15套
	
	
	1.基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤1.5mg/L；主要化学、物理性能指标均达到国家家具标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规范标准。2、木皮：面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤。3.油漆：国内认证知名品牌环保聚酯漆,“四底三面”工艺。4.五金国内知名品牌金。5.形状和位置公差：面板、正式面板件对角线长度翘曲度≤3.0mm；面板、正式面板件平整度≤0.2mm；底脚平稳性≤2.0mm；6.外观要求：人造板件外观污斑同一板面外表允许1处面积在3.0mm²～30mm²内；外表面应无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂分层现象；7.木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱，外表应光滑、倒棱、圆角圆线应均匀一致；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整、不应有明显透胶；楔、塞角、零部件等结合处不应断裂，要求结合严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉现象，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动；8.漆膜外观要求：同色部件的色泽要求一致（相似），无褪色掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，要求平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等；9漆膜理化性能要求：耐液性、耐湿热性、耐干热型、附着力、耐冷热温差、耐磨性抗冲击性均应达到国家标准。（中泰品牌）

	5
	文件柜（双门）
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900W×400D×2000H
	10个
	
	
	

	6
	文件柜（三门带衣柜）
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1200W×400D×2000H
	5个
	
	
	

	7
	方茶几
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600W×600D×400H
	3个
	
	
	

	8
	长条茶几
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1200W×600D×400H
	1个
	
	
	

	9
	单人沙发
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真皮

980W×940D×980H
	6张
	
	
	基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤1.5mg/L；主要化学、物理性能指标均达到国家家具标准国家行业标准QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》规范标准。2.外形标准：要求座面对称度、背面对称度、相同扶手对称度误差不得超过10mm。3.木质件用料及加工要求内部用料不得使用贯通性裂缝或有轻微裂缝或节子影响到结构强度的木材、蛀虫尚在的侵蚀性木材，轻微腐朽材料面积不得超过单个部件的15%的木材，腐朽深度不得超过木材的25%，不得使用带有树皮的木材；内部木制作件应经过处理、粗光使用；木材含水率不得高于8%；3.铺垫料：麻毡（布）料、棕毡、棉毡、或化学絮状纤维等铺垫材料应该干燥、无霉烂变质及刺鼻性气味、无夹杂泥沙或金属物等杂质，目视无检出危害健康的节足动物或蟑螂卵等夹杂。4.座面泡沫塑料容重要求达到≥25kg/m³，回弹性能要求≥35%。5.面料要求：头层牛皮覆面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，皮面平整、无色差，柔软细腻、舒适耐磨、透气性好。6.软硬包件外观要求：构件及缝纫应对称部位应对称，缝纫线迹均匀、无明显浮线、跳针，图案清晰、无跳丝、明显色差，无破损、无污渍、无脱线、无开缝及脱胶等现象；软包件应外形饱满，圆滑一致对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱褶；7.木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱，外表应光滑、倒棱、圆角圆线应均匀一致；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整、不应有明显透胶；楔、塞角、零部件等结合处不应断裂，要求结合严密、牢固；8.漆膜外观要求：同色部件的色泽要求一致（相似），无褪色掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，要求平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等；9漆膜理化性能要求：耐液性、耐湿热性、耐干热型、附着力、耐冷热温差、耐磨性抗冲击性均应达到国家标准。（中泰品牌）

	10
	三人沙发
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真皮

1980W×940D×980H
	1张
	
	
	

	11
	弓背椅
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坐椅面：500×500×450

靠背宽500×高950

扶手高650
	15把
	
	
	基材：主要化学、物理性能指标均要求达到国家家具标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规范标准。办公椅：1、坐垫采用环保加厚多层木板和35高密度回弹海绵，采用优质TC透气网布罩面；2、座椅表面材质采用进口PU仿皮布进行缝制；3、使用加厚多层木板压型背架；4、方管扁钢采用国产优质一级高强度方钢一次性注压成型，表面采用电镀镀铬工艺经久耐磨耐腐。5.铺垫料：麻毡（布）料、棕毡、棉毡、或化学絮状纤维等铺垫材料应该干燥、无霉烂变质及刺鼻性气味、无夹杂泥沙或金属物等杂质，目视无检出危害健康的节足动物或蟑螂卵等夹杂。6.座面泡沫塑料容重要求达到≥25kg/m³，回弹性能要求≥35%。7软硬包件外观要求：构件及缝纫应对称部位应对称，缝纫线迹均匀、无明显浮线、跳针，图案清晰、无跳丝、明显色差，无破损、无污渍、无脱线、无开缝及脱胶等现象；软包件应外形饱满，圆滑一致对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱褶。（中泰品牌）

	12
	茶水柜
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1200W×400D×800H
	5个
	
	
	1.基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤1.5mg/L；主要化学、物理性能指标均达到国家家具标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规范标准。2、木皮：面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤。3.油漆：国内认证知名品牌环保聚酯漆,“四底三面”工艺。4.五金国内知名品牌金。5.形状和位置公差：面板、正式面板件对角线长度翘曲度≤3.0mm；面板、正式面板件平整度≤0.2mm；底脚平稳性≤2.0mm；6.外观要求：人造板件外观污斑同一板面外表允许1处面积在3.0mm²～30mm²内；外表面应无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂分层现象；7.木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱，外表应光滑、倒棱、圆角圆线应均匀一致；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整、不应有明显透胶；楔、塞角、零部件等结合处不应断裂，要求结合严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉现象，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动；8.漆膜外观要求：同色部件的色泽要求一致（相似），无褪色掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，要求平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等；9漆膜理化性能要求：耐液性、耐湿热性、耐干热型、附着力、耐冷热温差、耐磨性抗冲击性均应达到国家标准。（中泰品牌）
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1200W×600D×760H

（要求台面全平）
	6张
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	员工台（条桌）
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1200W×600D×760H

（要求台面全平）
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	总金额（含增值税专用发票    %、安装、运输等费用）
	

	人民币大写：
	


目前装饰板材国家环保划分标准为：
E0是指:小于等于0.5毫克/升的甲醛释放量；
E1是指:小于等于9.0mg/100g的甲醛释放量；
E2是指:小于等于30.0mg/100g的甲醛释放量。
