四期工程水土保持验收技术要求
1、 工程概况：
四期工程依托三期工程预留的接口，新建4个3.5~10万吨级煤炭装船泊位，泊位等级为1个10万吨级、2个7万吨级、1个3.5万吨级（水工结构利用三期工程码头，按照靠泊10万吨级散货船舶设计），泊位长度1072.5m；新建1个5万吨级泊位，码头长度310m；设计年通过能力5460万吨。并配套建设24座3万吨筒仓、露天堆场、翻车机房、生产及辅助建筑物以及供电照明、给排水、通信、控制、消防、环保等辅助设施。目前工程已完工并运行良好，水土保持设施已基本具备验收条件。
[bookmark: _GoBack]按照国家关于水土保持有关法律法规开展四期工程水土保持设施验收工作，满足水土保持主管部门验收要求。
2、报价要求：四期工程水土保持设施验收控制价43.50万元，此费用包含项目现场勘查、报告编制、会议审查及专家咨询费等全部费用。
时间要求：中标签订合同后60天内完成全部工作。

