[bookmark: _GoBack]建设幼儿园广播及内部呼叫系统项目
设计方案

1、 总体项目需求
1、 安装广播系统：覆盖所有区域，包括室内、走廊、门卫及室外活动操场；实现分区控制、分区广播。
2、 内部程控交换机系统安装调试。
3、 重新布线。
4、 采购部分信息类设备。
2、 广播系统
1.依据幼儿园特色，把整个校园分为4个区，分别为：室内教室区、午休区，走廊及大厅和室外操场区等4个区域。主控室选用含分区功能的大功率播放器，为了幼儿园今后的扩大，五路分区设备具有分区连接功能，依据幼儿园需求能够随时添加。
2.主控室装置数字主动播送主机一台，完成守时播映、主动播出、分区操控播送等。
3.幼儿园室内计划28个吸顶高保真音箱，每个功率6W，合计最大功率为180W。
4.室外操场区安装4个室外防水音柱，每个音箱60W，耗费功率为240W。安装在教学楼东侧壁装均匀分布，声音覆盖整个操场。
5. 配备一套一拖二无线麦克风话筒，方便老师广播。
6. 10个教室各安装1个、7个午休室各安装1个、办公室2个、厨房2个、门卫室1个、保健室1个、楼道5个。
7. 分区控制音量。室外和室内分别控制音量，方便使用
三 、安装网络电话
利用原视频传输的光缆接入公司网络中，幼儿园机柜中安装48口交换机，对所有需要通话的房间进行网络布线，安装网络电话。
四 、室内布线
由于幼儿园已经装修完成，没有考虑网络电话和广播系统，需要在全幼儿园内进行网络和广播系统的布线。
五 、信息类设备采购
采购部分信息类办公设备：9台显示器，10套电脑用有源音箱。
6、 项目实施清单
项目包括但不限于以下项目

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	液晶显示器
	台
	9
	

	2
	网络面板及底盒
	个
	30
	

	3
	康普超五类网线
	箱
	5
	

	4
	电脑音箱
	套
	10
	配套教室电脑用木质音箱

	5
	超五类网线水晶头
	个
	300
	

	6
	两米网络跳线
	根
	40
	

	7
	5米网络跳线
	根
	40
	

	8
	理线架
	个
	2
	

	9
	大功率功放机
	台
	1
	

	10
	吸顶音箱6W
	个
	28
	

	11
	室外防水音柱60W
	个
	4
	

	12
	无线麦克风一拖二
	套
	1
	

	13
	定时播放器
	台
	1
	

	14
	控制主机
	套
	1
	

	15
	广播系统用线材
	批
	1
	

	16
	安装调试及布线
	批
	1
	包括音响系统线路和网络线路的安装



