
附件一：

值班岗亭项目规格书

项目概况：１座值班岗亭，2号门岗和3号门岗部分需更换不锈钢护栏。

工程量：1、值班岗亭1座；2、更换护栏17.5米；3、更换不锈钢门6米；4、安装安全防护桩120个；300*300*200mm砼基础122个；3400*400*200mm砼基础2个。
技术要求：1、值班岗亭尺寸：2000*2000mm（附配置图）（包括照明系统1套、木质工作台1个、敷设电缆30米、冷暖系统1套）；2、护栏：∅65*1.8mm304不锈钢管；H:1150mm；3、不锈钢门管∅40*1.5mm，门柱∅80*2.0mm304不锈钢管；H:900mm；4、安全防护桩：铁质、防锈圆柱形，直径21.9CM，高50CM ，黄黑相间反光膜；5、砼基础：C30混凝土。
施工方案：
1、值班岗亭进场质量验收→安装定位→固定铁埋件→敷设电气电缆→安装固定岗亭→安装电气等附属设施→安装空调→调试验收；

2、更换不锈钢护栏、不锈钢门、安全防护桩施工工艺：原护栏、不锈钢门拆除→购置材料质量验收→按技术要求加工制作→放线定位→制作砼基础并养护→护栏设施进场验收→不锈钢护栏、不锈钢门、安全防护桩安装固定→验收。

2、安全保证措施：安全管理目标为严格执行安全生产责任制度，杜绝发生一切伤亡事故，有毒有害场所作业工人职业健康检查覆盖率100%。

3、工程质量保证措施：工程质量目标：合格。

（1）认真执行国家相关法规、规范、标准、规程，严格按设计要求施工；

（2）对设计图纸、构件制作、原材料质量、砼基础制作抓好交底、检查、验收三个环节，保证工程一次验收合格；

（3）加强质量、技术管理，认真执行技术质量责任制度和各项技术质量管理制度，明确各级人员的岗位责任制，岗位责任制与经济利益挂钩，开工前要进行书面交底，施工中把好“三检”关，明确土建、安装预埋等交叉施工责任制，各专业密切配合施工；

（4）制订成品、半成品保护措施，减少工序间的反复维修；

（5）作业班组人员，对作业质量负责，执行自检、互检、交接检制度。  

附件二： 

不锈钢栏杆及不锈钢门示意图
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附件三：值班岗亭配置图
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