停车位安全标线明细表及技术要求
	序号
	区域
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	车位
	箭头
	

	1
	东生活区
	[bookmark: _GoBack]东围墙老篮球场（补漆）
	个
	52
	52
	4.8M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	2
	
	垃圾箱前禁停线
	个
	21
	0
	5M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	3
	
	10号楼前（补漆）
	个
	15
	15
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	4
	西生活区
	车辆行驶导线（含箭头）
	个
	12
	
	长4.5M，线宽0.2M，箭头方向现场指导；白色实线；按行业技术要求

	5
	
	环岛行驶指示牌
	个
	2
	
	0.5M*0.4M，厚8MM，铝板，镀锌管预埋支撑，指示牌距地面高度1.5M

	6
	
	环岛行驶告知牌
	个
	1
	
	0.5M*0.4M，厚8MM，铝板，镀锌管预埋支撑，指示牌距地面高度1.5M

	7
	
	禁止逆行提示牌
	个
	2
	
	0.5M*0.4M，厚8MM，铝板，镀锌管预埋支撑，指示牌距地面高度1.5M

	8
	北生活区
	单身公寓楼前北围墙及东围墙
	个
	46
	46
	4.8M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	9
	
	地上车棚（小车位）
	个
	68
	68
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	10
	
	地上车棚（大车位）
	个
	10
	10
	11.6M*6M，线宽0.15M，黄色实线

	11
	
	地上车棚（大车位）喷涂“班车专用”字样
	个
	10
	0
	单字0.45M*0.25M，白色实线

	12
	
	地下车库喷涂“专用车位”字样
	个
	4
	0
	单字0.45M*0.25M，白色实线

	13
	
	垃圾箱前禁停线
	个
	5
	0
	5M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线

	14
	
	非机动车停放区域
	米
	90
	-
	线宽0.15M，黄色实线，现场指导

	15
	生产区
	消防队车库门前网格线
	米
	900
	0
	线宽0.20M，黄色实线

	16
	
	消防队双黄线
	米
	160
	0
	线宽0.10M，黄色实线

	17
	
	吊车停车位
	个
	11
	
	5M*16M，线宽0.15M，黄色实线

	18
	
	装载机停车位
	个
	14
	
	4.2M*10M，线宽0.15M，黄色实线

	19
	
	小车停车位
	个
	10
	
	6M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线，

	合计
	
	
	
	343
	646
	

	技术要求：

	1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。

	2.基本要求：

	2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。

	2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。

	2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。

	2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。

	2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。
2.6补漆需要将原有漆面清理干净。

	



