多功能浮油回收船租用服务技术规格书
1、船舶为自有适航船舶，该船舶载重吨在500-600吨，船舶舱容不小于500m3。
2、船舶具有指挥、消防、监视和溢油围控、回收、储运功能，储油能力不小于500m3。
3、所有船舶证书必须完备，并在有效期内。
4、船舶具备围油栏布放功能，须在甲板中部装有吊装设备，以便于布放收油机、围油栏等设备。
5、船舶须配备收油机，收油能力不小于30m3/h，能够对不同种类的溢油进行回收，船舶必须配备固定式消油剂储存及喷洒装置。
6、该船舶可配合油拖网使用。
7、能够对不同厚度的溢油高效回收；能够高效回收不同黏度的溢油；能够克服水流对溢油回收效果的不良影响；回收作业不受水上漂浮垃圾的影响。
8、船舶船员配备符合海事机构要求的最低船员配员要求，船员持有有效的船舶适任证书、工作人员持有有效的溢油应急培训合格证书，熟悉溢油应急反应相关业务和操作。
9、船舶在接到神华黄骅港务公司通知后，须在3个小时内到达指定地点进行溢油回收作业。
10、船舶回收后的油、油污水及含油废物乙方必须按照国家法律法规和环保相关要求规范处理。

11、每半年按港务公司要求进行一次溢油应急演习。

12、合同期为两年或港务公司建造的船舶到港当季度为止，采取单价合同方式签订，按季度进行报价。
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