BH7流程优化桩基检测技术规格书

1、神华黄骅港BH7卸车流程优化、BH9卸车流程优化主要是针对一二期翻堆线进行优化改造，进一步释放一二期装卸潜力。新建皮带机及机房需进行桩基检测。

2、本工程先利用工程桩做现场静荷载试验及基桩水平静载试验,合格后再进行其它工程桩施工,其中每承台检测桩数不得小于1根.,总检测数量不应小于总桩数的20%，受检桩位请有关单位根据现场施工情况确定。基桩承载力检测可采用高应变法,各类型桩检测桩数不得少于桩总数5%,且不得少于5根。试验要求如下:

2.1为防止试验桩的桩头压坏,应按照试桩单位的要求采取相应措施,满足试桩单位的要求.

2.2静载荷试验前,应对试验桩进行高应变检测,静荷载试验后进行数据比较。

2.3试验应按照<<建筑基桩检测技术规范>>(JGJ106-2014)的规定进行。设计要求与《规范》要求不一致的，两者取较高标准执行。

2.4桩的竖向抗压静载荷试验应在钢筋混凝土灌注桩浇筑完成 28d以后进行，加载采用慢速维持加载法。

2.5试验桩的位置见附件平面图。

2.6施工过程中若发现异常情况应及时通知业主单位研究处理。

2.7桩基检测完毕后需将检测报告发还业主及设计单位,待确认后方可施工。

2.8选用工程桩作为试验桩，试桩不得破坏桩基,竖向加载不得超过估算的单桩竖向抗压承载力特征值两倍，水平加载位移不得超过10mm

2.9本说明未强调事项,应按下列规范执行:<<建筑基桩检测技术规范>>(JGJ106-2014)。

2.10检测进度需配合项目施工进度，不得由于检测延误造成项目工期延误。如由于检测进度不达标造成损失由投标方负责。

3、分项内容如下所示。检测标准及最大加载荷参照附图设计及行业相关标准要求。
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