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1.总则
1.1 本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司机房、变电所门更换维修项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司(以下简称招标方)联系。
1.2 本规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。

1.4 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备或服务完全符合本规格书的要求。

1.5 本规格书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2.工程概况
神华黄骅港务有限责任公司部分变电所、机房门经过一段时间的使用，存在不同程度老化，锈蚀，面漆脱落等现象。变电所、机房门存在不同程度锈蚀，打开关闭困难，门与门框之前存在缝隙，下雨时有进水的风险。为解决以上问题，特开展此改造项目。
1 系统方案
投标方根据现场实际情况，提出整体改造方案，并确定详细的施工方案。

2.2 供货范围

本项目供货如下表，共包含9扇不锈钢门（含门框、门锁及其他辅件），具体以现场为准：

	更换设施
	位置
	数量
	尺寸（cm）
	备注

	门
	SL12俯仰间
	1
	199.5*92.5
	不锈钢材质单开门，含门框及门锁，门锁形式为插销式，配备锁具，挂锁

	
	SL12电气室
	3
	205.5*98
	不锈钢材质单开门，含门框及门锁，门锁形式为插销式，配备锁具，挂锁

	
	SL4\SL5\SL6变压器室
	3
	双门219*321
	不锈钢材质双开门，抽拉式，含门框及门锁，挂锁

	
	21#变电所变电所东门
	1
	双门235*145
	不锈钢材质双开门，含门框及门锁，板把锁

	
	T3-1机房2层巡视小房
	1
	94*195
	不锈钢材质单开门，含门框及门锁，板把锁


供货范围包括本次改造范围内全部门、门锁及其辅件的前期现场勘测、设计、制造、涂装、运输、现场保管、检验、安装、考核和验收、各种税费、保险、风险及现场服务等技术服务项目。

工程为交钥匙工程，卖方对门、门锁及其辅件的交货及检验满足工程进度的要求，并且使门及门锁的安装和其它安装及施工之间避免干扰。所有门及门锁选型得到买方确认，确保工程在合同规定的工期内正常投入生产。

2.2.1 供货范围说明

本项目施工过程中所有人员、设施、车辆等一切与项目相关的均由投标方提供，招标方只协助维修时间的协调及进厂前的手续办理。

2.3 项目的基本要求（具体以现场为准）： 

更换黄骅港变电所、单机机房等共9扇不锈钢门（含门框、门锁、把手及其他安装辅件）。

3.适用的标准、规范
GB中国国家标准
ISO国际标准化组织标准
IEC国际电气委会标准
4.详细技术要求
4.1 设备基本参数：

电气室门尺寸如本文“2.2供货范围”所示，具体尺寸以实际测量为准。

4.2 所选用的电气室门应满足相关国家标准、规范和行业规范等要求。

4.3 SL4\SL5\SL6\SL12装船机选择机房门还应符合以下要求：

（1） 防护等级达到国家相关规定要求，适合现场防尘、防水、防盐碱腐蚀的要求；

（2） 表层使用材质为304不锈钢，足厚1.0mm及以上，中间使用防火保温材质填充内部，并配有合适尺寸的门把手。

（3） SL12装船机使用外开形式，并配有插销式门锁，使用通开C级锁具，每套锁具配备10把钥匙。

（4）SL4\SL5\SL6装船机变压器室门为抽拉式，门锁采用通开C级锁具，每套锁具配备10把钥匙。

（5） 门上必须粘贴相应的标识标牌，标牌使用304不锈钢材质。

4.4 21#变电所还应符合以下要求：

（1）表层使用材质为304不锈钢，足厚1.0mm及以上，中间使用防火保温材质填充内部，并配有合适尺寸的门把手。
（2）不锈钢门的颜色和样式应该与现有的变电所门的颜色保持一致，有门铃。

（3）不锈钢门锁用采用C级门锁，锁芯为全铜材质月牙双排，每个门配备10把钥匙。

4.5 T3-1机房2层巡视小房入口门要求表层使用材质为304不锈钢，足厚0.6mm及以上，中间使用防火保温材质填充内部，并配有合适尺寸的门把手。门锁用采用C级门锁，锁芯为全铜材质月牙双排，配备10把钥匙

4.7 以上供货质量和方案必须经过招标方认可后方可实施，门锁要求品牌三环或等同。

竣工资料提供

项目安装调试完毕后，提供各扇门图纸资料，门及其附属设施的产品样本（说明书）、合格证、出场检验报告、材质证明等，需提交纸质版3份（正本1份、复印件2份），U盘装电子版2份。
6.施工方案及过程控制
6.1 项目自合同签订之日起至项目通过验收工期为6个月。
6.2 投标方应在合同签订一个月内，提供详细的施工方案及相关图纸资料。
6.3 投标人在投标时应列出安装调试工期计划。
6.4 投标方在施工前需向招标方进行施工申请，在得到招标方的同意后方可进行施工。由于招标方的原因导致承包方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延。现场施工不得影响设备运行。 

6.5 施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待招标方确认后进行施工。
6.6 在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，投标方均应通知招标方负责人进行现场确认和验收。
7.项目验收
项目安装完毕并试运行一个月后进行验收，具体验收标准如下：

(1) 不锈钢门功能正常，符合国家标准；
(2) 室内门功能正常，符合国家标准。
8.质量保证及服务承诺
8.1 凡在开箱检验、安装调试、试运转过程中发现的质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标方的直接经济损失。
8.2 质保期限：项目验收合格后12个月。
9. 投标时卖方应提供的资料
（1） 投标书中应根据招标要求写明详细技术方案。

（2） 投标方技术服务承诺书。

（3） 所有设备的产品样本（说明书）。

（4） 施工组织方案及计划。
