神华黄骅港务公司2019年

生产项目职业病危害因素检测招标技术要求

1、 检测范围

   检测评价范围：包括黄骅港一期及扩能煤码头、黄骅港二期及扩容完善煤码头、三期煤码头、四期煤码头、工作船多用途码头（矿石散杂货码头）、化工码头（原油码头）等生产项目及辅助配套设施。

内容：2019年生产项目职业病危害因素定期检测。

二、生产项目主要相关设备、设施及场所

一、二、三、四期煤码头生产项目，共有煤码头6座，共17个泊位，配套设施包括：4座翻车机房，共13台翻车机；堆、取、装大机共43台， 15个煤堆场，单体3万吨储煤仓48个；113条皮带机（不含单机悬皮）、60多座皮带转接机房（2-4层）、1座块煤筛分车间。

工作船多用途码头2个泊位，配套有自行门式吊机6台，散杂货堆场1个，主要进行矿石及其他散杂货作业。

化工码头（原油码头）1座，1个泊位，配套2台输油臂及码头和栈桥管道、制氮站、消防泵房等。

相关生产配套设施及场所主要包括：2座110千伏变电

站；11条港作拖船；洒水除尘和供水加压等泵房8座；生活污水及煤污水处理站6座、1个设备综合维修车间；生产现场候工、休息场所等若干处。具体数量投标单位可进行现场调研核定。

三、接触职业病危害的工种

煤炭翻、堆、取、装作业；辅助生产作业（包括系统清煤作业、皮带巡视作业、设备维修作业、污水处理作业、供配电作业；杂货装卸作业；油码头卸油作业、拖轮港作拖带作业等。主要接害工种包括：设备检修员、摘正钩、皮带巡视、舱口指挥、装船指导、清煤工、电焊工、硫化工；杂货码头装卸工、清扫工、码头指挥工、船口指挥工；轮机员等，总接害人数约800人（包含外委职工）。

四、职业危害因素及采样数量和采样方法
职业危害因素包括：煤尘、其他粉尘、焊接烟尘、砂轮粉尘等总尘和呼尘；紫外辐射、二氧化锰、一氧化氮、二氧化氮；苯、甲苯、二甲苯、甲醛、三氯乙烯；酸、氯；硫化氢；噪声、高温、工频电场、高频电磁辐射等20余种物理和化学因素,其中最主要的是煤尘和噪声。另外还包括工作场所照度和煤炭游离二氧化硅含量检测（抽检3个煤种）。采用定点采样和个体采样相结合的方法。

五、检测报告要求

按黄骅港一期及扩能煤码头项目、黄骅港二期及扩容完善煤码头项目、黄骅港三期煤码头项目、黄骅港四期煤码头项目、黄骅港其他（包括工作船多用途码头、化工码头、维修车间等）5个项目，出具独立的5份检测报告书，各一式五份。另外再汇总出1个总检测报告（一式三份）。要求在2019年10月31前提交各类报告。

六、推选原则
1. 报价相同条件下优先采用甲级资质；报价相同资质相同条件下类似检测业绩多者优先。

七、其他要求

（一）中标的职业卫生技术服务机构应到招标方现场对产生或存在职业病危害的设备设施和场所、危害因素种类和名称、接害工种和时间等进行调查、识别，依据相关标准和规范确定检测采样方法，再次核算各种职业危害因素检测采样数量，根据检测工作量和工期要求，配备采样人员、采样仪器设备和材料，编制详细检测方案。

（二）检测评价全过程所需劳动防护用品、交通工具、食宿费用均由中标的职业卫生技术服务机构自行负责。检测人员、车辆、仪器设备等安全风险均由中标的职业卫生技术服务机构自行承担。

（三）中标方检测方案计划中承诺的采样人员、劳保用品、仪器设备、采样数量、工期等应写进合同，严格兑现。若中标方不能兑现承诺，招标方有权终止合同。

