神华集团黄骅港大宗货物客户交易市场
工程防雷检测技术服务要求

项目采购人：神华黄骅港务有限责任公司
[bookmark: _GoBack]项目概况：神华集团黄骅港大宗货物客户交易市场，按二类防雷建筑设计。总建筑面积55108m2。主楼地上11 层，地下1 层，建筑高度：52.35m。裙楼1-2层。地上建筑面积为43334m2，地下建筑面积为11774m2。
技术要求：该次检测是根据《沧州渤海新区城市规划建设局关于房屋建筑和市政基础设施防雷工程监督管理事项的通知》，对项目接地电阻、避雷接地电阻、接地（等电位）导通性能、接闪器支架垂直拉力、SPD浪涌保护器的测试，并出具防雷检测装置工程检测技术报告。
服务时间:10天。
后附：《沧州渤海新区城市规划建设局关于房屋建筑和市政基础设施防雷工程监督管理事项的通知》
沧州渤海新区城市规划建设局
关于房屋建筑和市政基础设施防雷工程监督管理事项的通知：
防雷工程作为电气工程分部中实的一个子分部工程，其质量控制资料应独立成卷，按照7个分项接地装置、引下线、接闪器、等电位、屏蔽装置、综合布线、电涌保护器等进行验收，其检验批及检测人员应符合相关规定。
应当地质量监督部门要求工程竣工验收前，应委托具有防雷检测资质的第三方检测单位对该工程进行以下防雷装置检测：
1、 接地电阻的测试
2、 避雷接地电阻测试
3、 接地（等电位）导通性能测试
4、 接闪器支架垂直拉力测试
5、 SPD浪涌保护器测试
并出具防雷检测装置工程检测技术报告

