水文测验技术要求

观测内容主要包括：流速和流向。

1、ADCP走航测流

测点布置：断面起点自航道W9+0至W21+0,每条断面长度为12km，航道中心线和边滩断面共2条断面，边滩断面位于航道北侧距离航道中心线300m。

观测内容：在拟建工程水域进行2条走航测流断面的流速、流向观测。

观测时长：在2019年4月-6月期间，观测一次。观测期间，选取大、中、小潮，进行连续13小时海流观测。

2、定点观测

测点位置：测点位置布置于两条走航断面的W9+0，W15+0，W21+0位置处，共6点。

观测内容：观测流速、流向，同步观测潮位、波浪。

观测时长：自合同签订之日起共计3个月。且全部包含走航测流时间。

