一、测点布置

1、ADCP走航测流

测点布置：断面起点自航道W9+0至W21+0,每条断面长度为12km，航道中心线和边滩断面共2条断面，边滩断面位于航道北侧距离航道中心线300m。
观测内容：在拟建工程水域进行2条走航测流断面的流速、流向观测。

观测时长：观测期间，选取大、中、小潮共三次，每个潮次进行连续13小时海流观测。

2、定点观测

测点位置：测点位置布置于边滩走航断面及其延长线的W7+0，W9+0，W15+0，W21+0位置处，共4点。

观测内容：观测流速、流向，同步观测潮位、波浪。
观测时长：3个月，且全部包含走航测流时间。
二、观测工作具体内容
1、ADCP走航断面上每隔100m设置一个测点，共设置240个测点，进行流速、流向采集工作。具体走航断面位置及测点位置布置由实验单位最终确定并提交坐标给业主及设计单位审核，本技术要求仅提供大致位置。

2、ADCP定点观测，ADCP进行定点潮位、波浪及海流观测，仪器自计精度根据实际情况选取，最长采样数据间隔为10min。

3、记录观测期间的海况及当地气候（风速、风向、降雨、温度等）。
4、具体观测方法主要参考《海洋调查规范 海洋水文观测 GB 12763.2-91》中的相关规定进行，如有当地标准或参考规程，也需遵循。

三、观测成果整理及分析计算

1、提供实际各项观测点及测流断面的具体位置。用表格形式注明经、纬度（X、Y坐标），并用图示注明相对位置。

2、根据走航观测资料综合分析：分析本海域的潮流类型，海流运动特性；整理成流速、流向成果表、曲线图、矢量图（每条垂线建议按六层绘制，必需将实测13小时的流速、流向如实绘制。具体分层按照实际水深选择合适的分层）；并计算出垂线平均流速，并对应绘制每条垂线的矢量图（采用垂线平均流速、流向）；计算本港区的最大可能潮流潮流、余流流速、流向、最大可能海流流速。

分别对大、中、小潮期间进行潮流调和分析计算，提供椭圆要素成果表，调和常数成果表，最大可能潮流速和余流速计算表（分潮应包括M4、MS4浅海分潮）。

3．分析此次测量结果与之前历次测量结果的对比：（1）潮汐特征对比，包括水位、流场、转潮时刻等；（2）沿程横流流速变化对比。
4．统计各个整数里程断面垂线平均横流大于0.25m/s总时间。
5．分析沿程横流分布部分，分析航道沿程最大可能流速，并给出航道法线方向的最大可能流速。关注垂线平均横流流速在沿程是否有些较为明显的跳跃，如有变化剧烈的区域建议加密观察点。

6．测量工作大纲审核通过后方可开展现场观测。观测过程中及时总结规律，提交中间成果用于沟通。水文测验成果满足设计单位技术要求后，由甲方组织成果验收，在圆满完成水文观测任务和验收合格后，协议自行终止。

四、提交成果及时间
合同签订后4个月内提交水文观测成果正式报告，整理测流成果，进行分析说明。提交成果需包括测量数据和测量分析报告。成果格式及数量以合同为准。
附图：黄骅港煤炭港区航道水文观测布置示意图
[image: image1.jpg]-

w7 .

w1425 "

WI4+750 W124000 24500

UL AL et P, gl 4

HHHER

b

<

]

N

35

FERE

L A Y

ESRRERNAR ESEBLASIL

| o 1000

)
|
)
.
)
|
)
!
b

Ll

Wi1+000

W+250 Wi14+500

EESEET P EREE

W70 WIZ+000 W24250

Wi8+250

WIB+500

WIB+000 W9+250 L

W204500

W214+000

AAANE =

ATETEIETS ¢ = sx 2o Fare

Wi8+250

EE{EEEI RS ERLE RIS

WIB+000 WIH+250

AR AL R~

B R EIOR T Tk n ok b 7t bl a2 T T A BN

W21+000

—— —— —=mg ——

(RIS g2t

L

116

W214250 W21+500

KAPEEAY

RAELERESTEREARORELHAAARFER





水文观测布置位置示意图

