和园人工湖生态浮岛技术要求

1.项目工程量
	名  称
	规格
	施工面积
	[bookmark: _GoBack]备注

	生态浮岛
（含水生植物）
	HDPE型，一级品，每平米9穴
	200㎡
	


2、项目内容和技术要求
（1）以上报价含浮床载体，水生植物，人工费（含食宿），运输费，一年养护费。
（2）花卉布置要求以开花和观叶植物搭配组合，自浮岛中心向边缘进行多层布置，既要整齐又要有层次。
（3）浮床和苗木规格数量要求
	品种
	规格
	数量
	备注

	浮床
	HDPE型，每平米9穴
	200㎡
	一级品

	水生美人蕉
	两年生，苗高20-30㎝
	540钵
	每穴1钵

	黄菖蒲
	两年生，苗高20-30㎝
	1260钵
	每穴2钵

	千屈菜
	两年生，苗高20-30㎝
	1260钵
	每穴2钵

	水葱，菖蒲，香蒲，水生鸢尾等
	两年生，苗高20-30㎝
	根据现场实际可进行调整，每穴2钵，总价不变。


（4）养护期一年，植物成活率保证在95%以上，生长健壮，养护期内植物死亡免费更换。
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