黄骅港（煤炭港区）7万吨级双向航道工程种质资源评价项目技术要求

一、工程概况

根据煤炭港区船舶进出港特点，考虑节约工程投资等因素，本次航道拓宽范围为N1+000~ W16+700段航道，拓宽段可满足7万吨级重载船舶乘潮双向通航要求，同时全航道满足10万吨级船舶乘潮单向通航要求。结合通航安全评估研究结论，考虑一定富裕，7万吨级双向航道尺度取值如下：

1、口门段（W9+000~W14+000）：航道挖槽宽度由290m拓宽至326m （需拓宽36m），按边坡1:5，则口门段航道通航宽度为326+1.4*5*2=340m（通航底高程-13.6m处）； 

2、除口门段外的航段：航道挖槽宽度由270m拓宽至300m（需拓宽30m），按边坡1:5，则航道通航宽度为300+0.4*5*2=304m（通航底高程-13.6m处）。

推荐双侧拓宽方案，总疏浚量约667.3万方，总投资35245万元，其中工程费用29482万元。

二、服务要求

根据国家关于种质资源评价的有关要求和规定，编制评价报告，确保评价报告能通过主管部门组织的审查。

报价应包含现场踏勘、资料搜集、报告编制费、会议评审及专家费等。

