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1.设计技术标准与规范
本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和行业设计方面现行标准及招标项目所在地关于工程设计方面的文件、规定。
设计人在设计工作中使用或参考上述标准以外的技术标准时，应征得甲方（发包人或发包人的指定代表人）的同意。
设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。
在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准，则设计人应采用新的标准进行设计。
2.设计技术要求
1、总体设计
1）遵循《黄骅港总体规划》中对港区各个功能区的功能定位及相关布局的要求；
2）各阶段设计文件满足国家现行法律、行业规范中规定的设计内容和深度；
3）根据港区生产及管理要求，合理规划布局，并符合港区总体规划要求；
4）各单项设计成果需满足业主提出的具体要求，设计前需充分考虑设计项目现状，合理设计各项目。设计内容不得对港区生产作业及生活有不利影响。
2、详细设计
1）认真进行现场实地踏勘、复测工作，掌握设计项目一手资料。
2）理解业主设计要求和意图，并进行合理化设计。
3）设计方案需与既有项目和待建项目合理衔接，避免重复建设。
4）设计方案应进行技术经济比较论证，尽量减少对既有工程的影响，设计方案应结合铁路运量大小，可根据疏港运量的增长情况分期实施，以降低工程投资。
5）设计方案应流程灵活，满足3#4#泊位矿石卸船直接装车、卸船进堆场、堆场取料装车等功能。
6）堆场至火车装车楼的水平运输宜采用管带机。
7）火车装车采用火车装车楼，牵车作业采用铁牛牵车系统。
8）设备应优先采用先进可靠、技术成熟、广泛应用的设备。
9）给排水、暖通、电气、控制等专业根据项目的地理位置及周边条件，合理选择接入点及布置方式。
