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值班岗亭维修改造项目规格书
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	配置图
	外观颜色

	1
	站台岗亭
(含安装调试）
	1500*1700*2700mm（附配置图）                         材质：80*80*2.0mm镀锌钢管支撑柱；顶部为三层叠加顶，1.2mm镀锌板封顶；外顶中间为方通架+150mm隔热层防水处理；面板为10mm钢化玻璃；豪华PVC扣板吊顶；铝合金推拉窗；铝质防滑花纹板。内部配置：配电箱、开关插座、 节能灯、漏电保护器、暗敷线路、冷暖系统、风扇、优质钛金不锈钢立柱、红地毯、红挂绳；值班室至岗亭电源线。
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	咖啡色

	
	
	1500*1200*2700mm（附配置图）                         材质：80*80*2.0mm镀锌钢管支撑柱；顶部为三层叠加顶，1.2mm镀锌板封顶；外顶中间为方通架+150mm隔热层防水处理；面板为10mm钢化玻璃；豪华PVC扣板吊顶；铝合金推拉窗；铝质防滑花纹板。内部配置：配电箱、开关插座、 节能灯、漏电保护器、暗敷线路、冷暖系统、风扇、优质钛金不锈钢立柱、红地毯、红挂绳；值班室至岗亭电源线。
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值班岗亭维修改造项目规格书
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	配置图
	外观颜色

	2
	遮阳伞岗亭
(含安装调试）
	遮阳伞：双层透气顶蓬，                   伞面尺寸：2500*2500mm，材质：采用雅思丽布，PU涂层防水、防晒、防老化；                                                                                                                              1、伞立柱为：75*55*1.8mm镀锌方管浸塑喷涂；                                                                                                                                                                   2、双层铝合金八骨伞架；                                                                                                                                                                                                                      3、加粗铝合金支撑杆，手摇式开收伞，开收方便；                                                                                                                                                                                4、配件：采用优质抗氧化塑料配件；                                                                                                                                                                                          5、印制logo。
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	遮阳伞为蓝色，

	
	
	站台尺寸：1200*1200mm，                                                                                                                                                                                              1、框架采用40*40*1.mm镀锌方管焊接；                                                                                                                                                                                      2、站人位置采用车厢防滑板（铁质），厚度：2.5mm；                                                                                                                                                                           3、侧面为防锈镀锌铁板，厚1.0mm,高20cm。      4、优质钛金不锈钢立柱、红地毯、红挂绳。
	
	
	







	报价表

	序号
	项目
	名称
	技术参数及品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注
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	机械费
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	人工费
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	相关保险费用
	
	
	
	
	
	
	

	5
	相关税费
	
	
	
	
	
	
	

	6
	含税合计金额（元）
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