附件
[bookmark: _GoBack]值班岗亭维修改造项目规格书
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	配置图
	外观颜色

	1
	站台岗亭
(含安装调试）
	1500*1700*2700mm（附配置图）                         材质：80*80*2.0mm镀锌钢管支撑柱；顶部为三层叠加顶，1.2mm镀锌板封顶；外顶中间为方通架+150mm隔热层防水处理；面板为10mm钢化玻璃；豪华PVC扣板吊顶；铝合金推拉窗；铝质防滑花纹板。内部配置：配电箱、开关插座、 节能灯、漏电保护器、暗敷线路、冷暖系统、风扇、优质钛金不锈钢立柱、红地毯、红挂绳；值班室至岗亭电源线。
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	报价表

	序号
	项目
	名称
	技术参数及品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	1
	材料费
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	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	机械费
	
	
	
	
	
	
	

	3
	人工费
	
	
	
	
	
	
	

	4
	相关保险费用
	
	
	
	
	
	
	

	5
	相关税费
	
	
	
	
	
	
	

	6
	含税合计金额（元）
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