国能黄骅港务公司进港大门和管控楼东侧楼顶标识制作安装项目技术规格书
1.项目概述及总体要求

1.1 本技术规格书规定了国能黄骅港务公司进港大门和管控楼东侧楼顶标识制作安装项目承包的技术要求。
1.2承包方提供的规格及材料应完全遵循本技术规格书的要求。

2.项目内容、工期、主要材质规格

2.1 本项目为国能黄骅港务公司进港大门和管控楼东侧楼顶标识制作安装。具体详见2.4。

2.2项目施工程序：制作→安装→项目验收。

2.3项目工期：收到中选通知书后3天完成制作，7天完成安装及验收。以上合计总工期10天。
2.4国能黄骅港务公司进港大门和管控楼东侧楼顶标识制作安装项目材质、规格等技术清单
	位置
	原标识和名称
	更换内容
	更换后标识和名称
	材质
	尺寸

	进港大门
	国家能源集团标识+神华黄骅港
	重新更换标识，神华黄骅港更换为国能黄骅港务
	国家能源集团标识+国能黄骅港务
	发光字材质：国能黄骅港务使用5毫米亚克力吸塑，标志使用5毫米亚克力UV正喷，标志中的字和英文使用4毫米亚克力黑白板，字体思源字体，所有发光字背部底板都使用1.5mm厚不锈钢板并围边，字体厚度10cm,原背架全部更换新的,背架材质按原材质规格，8*8镀锌钢管使用国标5mm厚，安装后背架必须刷白色漆维护。
	国能黄骅港务单字尺寸230cm*230cm，

标志整体尺寸为260cm*270cm

	管控楼东侧楼顶外部墙面
	国家能源集团标识+神华黄骅港务有限责任公司+英文名称
	神华更换为国能
	国家能源集团标识+国能黄骅港务有限责任公司+英文名称
	发光字材质使用5毫米亚克力，背部底板都使用1.5mm厚不锈钢板并围边，字体厚度10cm,中文字体思源黑体，英文字体为Arial-Bold。
	中文：218cm*218cm

	
	
	SHENHUA  HUANGHUA  PORT  AFFAIRS  COMPANY  LIMITED更换为 CHNENERGY Huanghua Port Co., Ltd
	
	
	英文：94cm*94cm


备注：以上材质质量不得低于表中要求，表中尺寸为平均尺寸，具体尺寸以现场实际测量为准。
3.项目要求

3.1施工进场前按发包方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。

3.2承包方严格遵守发包方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.项目验收和质量保证

4.1项目完工后承包方会同发包方项目主管部门进行预验，通过观看整体效果、查看材质质量确保项目效果与技术规格承诺一致。
4.2售后服务：项目验收合格后1年内，在保修期内发生材质断裂、脱皮等情况承包方均应免费解决维修。
