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采购内容：港口发展大厦外开下悬铝合金窗适配的内开铝合金框架下悬金刚网纱窗
技术要求：
1、纱窗铝合金颜色与窗框颜色统一，耐磨耐划。铝合金型材厚度不低于1.2mm。铝合金边框宽度不小于25mm、厚度不小于25mm。窗扇边框宽度不小于32mm、厚度不小于23mm。正常使用无形变。
2、纱网材质要求深色304不锈钢07金刚网，进行粉末喷涂防腐处理。
3、使用密封条以保证纱窗防虫性。纱窗能够划伤人的棱角锋锐处需进行处理。
4、五金颜色要求原窗一致，五金件要求根据纱窗尺寸合理配置，使用不锈钢铰链，配置方案需经采购方审核。
5、上开角度要求大于90°，挡片数量保障关闭不变形。框架、窗扇使用内置铝合金或不锈钢角码链接，使用螺丝固定便于现场紧固。
6、工期。采购结果明确后15工作日内完成样品验收、备货，样品不符合要求，甲方有权更换中标单位。施工期内服从管理，采购结果明确60日内完成安装。
7、规格：174cm*125cm 4个，125cm*78cm 176个。规格为初步测量大致尺寸，具体纱窗尺寸需要自行测量，需符合安装、美观、方便等需求。 
8、质保1年。如质保期内非人为损坏，质保时间重新计算。

采购数量：180套

其他说明：
1、费用包含交通费、测量尺寸、安装调整费用、材料费用、符合要求的增值税发票、现场卫生处理等全部费用。
2、施工期间存在以下要求：执行施工手续办理、需在业主要求时间内施工、工期紧、噪音控制、保持卫生。
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