神华上航疏浚公司
车辆安装北斗定位系统服务项目
密封比价技术文件
一、合格报价承包商要求：
1、报价人在中华人民共和国注册，具有独立法人资格（或自然人），无注册资金要求；
2、法定代表人为同一个人的两个及以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本次招标中同时出现;
3、所有报价单位必须拥有车辆（汽车）装具或汽车配件销售等经营范围，营业执照须在有效期内，社会信誉良好；
4、由于服务项目的特殊性需求，需在河北省沧州市黄骅市及沧州渤海新区港城区范围内设置营业网点的，供应商需提供营业网点的营业执照作为响应依据；
5、本项目不接受联合体报价。
二、报价书需提供内容：
1、报价方资质证明文件。
1）法人营业执照副本复印件（加盖公章）。
2）法人代表身份证复印件或法人授权代表身份证复印件（加盖公章）。
2、报价单:报价单按照相关规范编制，包含比价（控制）单价、各分项价及控制总价（详见附件：神华上航疏浚公司车辆安装北斗定位系统服务项目报价清单）。
三、报价文件的编制及提交：
[bookmark: _GoBack]1、报价文件由报价人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。
2、报价文件须由报价单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。
3、报价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。
4、报价文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；报价文件中的各种资质证明材料应一并装订。
5、比价文件一式两份，装订成册，不得活页，编制清晰目录，标注连续页码。
6、所有报价文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。
7、所有报价文件需委派专人送至神华上航疏浚公司市场经营部1115室。
8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致报价文件丢失或损坏，比价方将不承担任何责任。
9、报价文件的修改与撤回
⑴在报价截止时间以后，不能更改报价文件。
⑵报价文件送达以后，如果报价方提出修改或撤标要求，应至少在报价截止时间前两天将书面申请送达比价方，但不退还报价文件。
10、报价报价均以人民币报价。
四、神华上航疏浚公司车辆安装北斗定位系统服务项目控制价格、技术要求及付款条件：
1、项目概况：
神华上航疏浚公司车辆采购、安装北斗定位系统。
2、质量要求：
必须满足附件《神华上航疏浚公司车辆安装北斗定位系统服务项目报价清单》中所列设备规格型号、安装方式、基本功能、定位模式及相关平台服务与流量费参数要求，必须满足并达到项目业主单位的需求、质量、服务等相关要求。
3、控制价格：
报价人所投价格为最终价格，且不得高于报价控制价格（含税、含设备安装、含人工等相关的所有费用），超过报价控制价则视为无效报价文件。
本次采购确定的报价北斗定位设备安装服务价格（及单价）后，在采购执行期内履行该报价价格，在有效执行期内出现价格浮动或其他方面的原因，双方各自承担相应的风险，在执行期内因供应商原因耽误提供北斗定位设备数量及质量保证的，造成对业主单位的影响，根据情节严重程度按照公司相关规定对供应商进行相应的处罚。
4、采购执行要求：
    本次通过密封比价采购的公司车辆安装北斗定位系统服务项目无需签订购销合同。采购执行期为自2024年6月25日至2024年6月26日止。设备质保有效期自2024年6月25日至2025年6月25日止，在此期限内公司车辆北斗定位系统终端设备出现质量问题（非人为原因造成的设备损坏），供应商应无条件对提供给业主的车辆北斗定位系统终端设备进行免费维修，如通过维修不能解决的必须进行换新的北斗定位系统终端设备。
5、付款条件：
根据供求双方实际需求量，按照实际采购量进行核算、结算。具体结算方式，供应商在规定的时间节点提供完成业主单位所要求的车辆北斗定位系统安装后，由业主单位签署供收货确认单，供应商通过供收货确认单开具等额的增值税专用发票，在15个工作日内，有业主单位以对公转账的方式结算本次的公司车辆安装北斗定位系统服务项目费用。
五、开标
1、开标会议由比价方确定时间、地点、方式。
2、报价文件有下列情况之一者将视为无效。
1)报价文件未按规定标注、密封。
2)未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。
3)任何不完整或不满足比价要求的报价书。
3、开标时，比价方有权就比价文件中含混之处向报价方提出询问或澄清要求。
六、评选标准
   1、评选办法
     采用满足项目需求，质量和服务相等控制（单价）总价（含税、含设备安装、含人工等相关的所有费用）低者优先，控制价格相等的质量或服务好者优先评选原则，选中中选者；报价超过控制价的比价文件无效。
2、评标程序
1）首先评审小组对报价文件的符合性、完整性和有效性进行评审，不合格的按废标处理。
2）对报价人的车辆安装北斗定位系统服务报价进行汇总，按照不得超过控制总价报价最低者排名第一，采用满足项目需求，质量和服务相等控制（单价）总价（含税）低者优先，控制价格相等的质量或服务好者优先评选原则，选中中选人。
七、质量标准：服务质量标准：满足业主项目需求、数量、质量和服务要求的即为合格。
八、价款与支付
1、价款
1）本价款采用固定单价（即报价单价），报价总价为中选者最终报价确定，结算按双方实际需求供应量，按照报价价约定控制（单）价进行核算、结算，但不高于最终报价总价。
2）双方约定价款的其他调整因素：无
2、采购项目预付款
甲方向乙方预付采购项目款的时间和比例：本项目无预付款。
3、采购项目款支付
双方约定的采购服务项目款支付的方式和时间：本次确定的中标价采购执行期为自2024年6月25日至2024年6月26日止。在采购执行期内完成车辆北斗定位系统终端设备的安装服务，由业主单位签署供收货确认单，供应商通过供收货确认单开具等额的增值税专用发票，在15个工作日内，由业主单位以对公转账的方式结算本次的公司车辆安装北斗定位系统服务项目费用。
九、报价文件提交
报价文件必须在2024年6月24日9：30时前送到沧州市渤海新区神华上航疏浚公司市场经营部1115室（沧州渤海新区港口发展大厦），过期不予受理。	
报价清单要求盖章或签字。
如果报价供应商未按要求准时递交的密封比价文件将被拒绝，并将报价文件退还给承包商，自动取消报价资格。
供应商应仔细阅读密封比价技术文件中的所有内容，按照密封比价技术文件及报价规格要求，详细编制密封比价文件，并对密封比价技术文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与密封比价技术文件要求的设备规格型号、安装方式、基本功能、定位模式及相关平台服务与流量费参数等没有重大偏离的。未实质上响应的比价文件将被拒绝，但允许密封比价产品在满足比价规格要求的前提下出现的偏离（须经评标小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应）。
十、评审
评审时间暂定为2024年6月24日10：00
十一、联系方式：沧州渤海新区神华上航疏浚有限责任公司（沧州渤海新区港口发展大厦）。
联 系 人：刘晨光        邮政编码： 061113        
电　　话：0317-5811587  13312106039


神华上航疏浚有限责任公司
                          综合办公室
2024年6月17日



附件：
神华上航疏浚公司车辆安装北斗定位系统服务项目报价清单
	序号
	车牌号码
	设备规格型号
/安装方式
	基本功能
/定位模式
	平台服务费
/流量费
	安装北斗定位系统分项费用（元）

	1
	冀J018RB
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	2
	冀J166UE
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	3
	冀J578LH
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	4
	冀J966CG
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查

	

	5
	冀J915SH
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	6
	冀J917SH
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	7
	冀JDE363
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	8
	冀J08NM7
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	9
	冀JSH361
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	10
	冀JSH362
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	11
	冀JSH364
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	12
	冀JSH371
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	13
	冀JSV017
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	14
	冀J083JQ
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	15
	冀J0T630
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	16
	冀J536YA
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	17
	冀J1AS61
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
	采用4G信号精准定位，支持手机、电脑同步监控管理；具有无需充电、全天在线、远程开关、电子围栏、轨迹回放、震动报警、声控报警、拆卸报警、远程断油电、车队管理功能。
	免一年平台服务费、
免一年流量卡流量费、
保留半年以上的车辆运行（轨迹可查）信息可查
	

	18
	冀J5LG62
	OBD标准接口、工作电压9～36V区间、车载北斗定位版终端
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