物资采购公告（升降平台）
依神华集团及黄骅港务公司物资管理办法，根据黄骅港务公司2012年设备购置计划，设备维修保障中心就所需4台升降平台进行公开采购。现将相关事宜作如下陈述：

1. 标的物： 
一、移动剪叉式液压升降平台                       数量：2台 

参数：平台最大高度12米，额定载荷1000Kg，配置伸缩台面，最大平面外形尺寸不得大于吊装孔尺寸3mX2.5m（为吊装方便，要留有一定的余量），需设置安全护栏。控制方式为电动上、下控制升降，手、电两用，要求在停电时仍可使用。驱动电机及控制箱等电气设备均采用防尘防爆产品。

二、双桅柱式铝合金升降平台                       数量：1台，
参数：平台最大高度12米，额定载荷200Kg，驱动电机及控制箱等电气设备均采用防尘防爆产品。
三、曲臂式高空作业平台                           数量：1台

2. 参数：作业高度9.7米，起升高度8米，额定载荷200Kg，回转高度360度，电瓶驱动，全自动液压支腿，最大外形尺寸不得大于吊装孔尺寸3mX2.5m（为吊装方便，要留有一定的余量），电气部分采用防爆产品。 
3. 标的物的采购数量是此次实际的采购数量。
4. 投标报价：目的地价（目的地为黄骅港务有限责任公司仓库）税、费、险含在报价中。
5. 结算：普通发票或增值税票。

6. 供应商投标要求：
1、 注册资金不低于30万元；
7. 投标截止时间：  2012年03月20日下午02：30。
8. 开标及评标时间：2012年03月20日下午02：30。
9. 投标文件：包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证；报价单（包含所报产品的规格型号、单价、总价）；参数表；代理商需提供授权证明文件。投标问件密封并加盖公章。
10. 开标评标地点：设备维修保障中心物资科会议室。

11. 中标通知：开标后5天内通知中标方。
12. 签订合同：接到中标通知后完成合同签订。

13. 承办部门：设备维修保障中心（电话：5388162传真：5388162联系人：李增林）。
14. 监督部门：纪检5388616。
15. 评标方法：满足技术要求条件下，最低价中标原则。
16. 本公告最终解释权归港务公司设备维修保障中心所有。

