“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华”轮20120316零修项目密封报价须知
现神华黄骅港务公司对“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华”轮20120316零修项目进行港务公司自主密封比价，请具有相关资质的厂家参与报价：

1. 项目名称：“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华”轮20120316零修项目（6个单船项目）。                       

2. 项目内容：详见附件：“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华”轮20120316零修项目报价表。
3. 资质要求：具备独立的法人资格；注册资金不少于 100 万元人民币；具备中华人民共和国船级社认可的修船资质以及质量体系认证；投标人的营业执照（复印件）；法人代表授权证书；法人身份证复印件及联系方式。（6个项目可以附一份资质证明文件）
4. 施工要求：施工地点是神华黄骅港务公司工作船码头及船舶，项目施工过程中所需的工属具、仪器仪表、车辆、施工人员的劳保用品和食宿等全部由承揽方自行解决，现场施工所需的水、电费用由承揽方负责。
5. 密封报价：采用密封报价形式，比价文件密封并加盖公章在规定时间递交设备维修保障中心。比价文件内附加盖公章和签字的密封报价函、施工方案、分项报价表（必须按单船分项报价）、资质证明文件等相关文件。
6. 比价文件递达截止时间：2012年3月19日09：00时。

7. 比价时间：2012年3月19日09：00时。

8. 比价地点：神华黄骅港务公司设备维修保障中心会议室。

9. 承办部门：设备维修保障中心（电话：0317-5388295   联系人：许芝芳）

10. 监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388616。

11. 比价因素：价格、施工方案、工期、售后服务承诺等。

12. 通讯地址：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司 设备维修保障中心  

联 系 人：  刘劲松 许芝芳             邮政编码： 061113   

电　　话： 0317-5388296、5388295      传　　真： 0317-5388299

报价资料的详细要求见以下附件：

附件一  报价表
附件二  修船合同
附件一  报价表（神华拖1轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	液压水密门油箱盖锈死、压力表防水罩破损修理。
	1）油箱盖螺栓和螺母活络，视情换新 
	
	
	

	
	
	2）压力表防水罩换新。
	
	
	

	
	
	3）厂供备件：φ16不锈钢活结螺栓和螺母4套；有机玻璃约0.2平米。
	
	
	

	2
	左舵桨冷却海水管腐蚀漏水。
	换新无缝钢管φ48×约1500mm×1根。
	
	
	

	3
	大金(Dakin US10GE)中央空调制冷效率低，控制线路老化。
	1）检查补充制冷剂； 
	
	
	本项目要求报价人现场勘验确定更换部件范围和数量后报价

	
	
	2）功能调节旋钮换新，接线排换新，部分老化电线换新； 
	
	
	

	
	
	3）恢复最佳工作状态。
	
	
	

	
	
	4）厂供：制冷剂、调节旋钮、接线排等备品备件。
	
	
	

	4
	救生筏（15人）及其压力释放器2套到期检验
	需拆卸运到具备相关资质的救生筏检验站检验，更换备品，出具有效检验证书。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖2轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	大金(Dakin US10GE)中央空调制冷效率低，控制线路老化。
	1）检查补充制冷剂； 
	
	
	本项目要求报价人现场勘验确定更换部件范围和数量后报价

	
	
	2）功能调节旋钮换新，接线排换新，部分老化电线换新； 
	
	
	

	
	
	3）恢复最佳工作状态。
	
	
	

	
	
	4）厂供：制冷剂、调节旋钮、接线排等备品备件。
	
	
	

	2
	救生筏（15人）及其压力释放器2套到期检验
	需拆卸运到具备相关资质的救生筏检验站检验，更换备品，出具有效检验证书。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖3轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	大金(Dakin US10GE)中央空调制冷效率低，控制线路老化。
	1）检查补充制冷剂； 
	
	
	本项目要求报价人现场勘验确定更换部件范围和数量后报价

	
	
	2）功能调节旋钮换新，接线排换新，部分老化电线换新； 
	
	
	

	
	
	3）恢复最佳工作状态。
	
	
	

	
	
	4）厂供：制冷剂、调节旋钮、接线排等备品备件。
	
	
	

	2
	救生筏（15人）及其压力释放器2套到期检验
	需拆卸运到具备相关资质的救生筏检验站检验，更换备品，出具有效检验证书。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖5轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	主机膨胀水箱本体有砂眼、锈透
	锈蚀部分补焊处理。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖6轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	两台舵桨滑油及液压油冷却器海水管接头腐蚀漏水
	1）拆除原有接头； 
	
	
	

	
	
	2）用φ60×200mm×8根不锈钢无缝管现场制作接头8套；
	
	
	

	
	
	3）接头和冷却器接头处套扣，另一端加法兰盘。（不锈钢管及法兰盘厂供）。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	应急无限示位标到期年检
	应急无限示位标（EPIRB，型号：TRON 40S,序列号：130AA10542，识别码：412270580）到期年检。需要具备相关资质的检验公司进行检验，并出具有效检验证书。
	
	
	

	2
	救生筏（15人）及其压力释放器到期检验
	救生筏（15人）及其压力释放器6套到期进行检验。需拆卸运到具备相关资质的救生筏检验站检验，更换备品，出具有效检验证书。
	
	
	

	3
	左主机突然自动停车，调速器停止工作。需专业服务工程师上船检测维修。
	经检查发现电子调速器（双CPU,三路供电。HEINZMANNN电子调速器具体型号：DC901-03 04.0.43；序列号：03 03 002600-90；调速范围：0-750 l/min；电压：24/40V；软件版本：04.1.00）其中一路24V供电线路内部损坏。需HEINZMANNN电子调速器厂商专业服务工程师上船检测维修。
	
	
	

	
	
	修理调速器需换新的备件费用（厂供备件，必须报价）
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件二：

修船合同

委托方：神华黄骅港务有限责任公司

承修方：

签订地点：河北省沧州市

委托方委托承修方修理“   ”轮            项目，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条：工程内容

承修方根据委托方提出的《报价单》（本合同附件），经双方勘验核对签字后，作为该船修理工程范围的依据。

第二条：工程追加
该船修理如遇有追加工程项目：首先需船舶和船务管理中心机务人员书面确认，承修方进行预报价，由设备维修保障中心同意后方可实施。

第三条：工程款项
1.该船修理费：

	序号
	船名
	费用（人民币元）

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


2.该船修理工程完工后，按照实际修理项目结算费用，委托方在收到承修方有效的全额商业发票后30个银行工作日内，以电汇方式支付95%的修理费。

4.该船修船质量保证期满，委托方在收到承修方有效的进度款收据后30个银行工作日内，以电汇方式支付剩余5%的实际修理费。

第四条：工程期限
“  ”轮       项目修理期限在本合同生效后的    天内完成。
第五条：工程验收
1.承修方按照《海船系泊及航行试验通则 GB/T3471-1995》的要求编制试验或试航大纲，经委托方审查同意后，按照试验或试航大纲进行试验或试航，并做好相应记录。

2.试验或试航结果要满足CCS规范和产品生产商的要求。

3.修理完工后，承修方编写《船舶修理完工单》，由船舶和船务管理中心机务人员签字验收。

第六条：质量保证
1.承修方对所修理的工程质量负责。该船修理工程的质量保证期为: 更新项目为十二个月，维修项目中固定部件质量保证期六个月，运动部件质量保证期三个月，质量保证期自双方签署《船舶修理完工书》之日起算。

2.在质量保证期内，如果该船发生与本次修船项目相关的故障或缺陷，以及由此故障或缺陷引起的其他损坏或损失，承修方应在接到委托方书面通知后24小时内派人到船修复。故障修复后，经双方判定属承修方修理质量问题，则所发生的一切费用和责任由承修方承担。

第七条：安全工作
1.签订本协议的同时，双方签署神华黄骅港务有限责任公司关于安全、健康、环保和文明生产的施工安全协议，并严格执行。

2.修船期间，承修方必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部和中国船舶工业总公司联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。

3.修船期间，承修方必须严格遵守有关船舶安全管理规定，和船员一起做好安全保卫工作。

第八条：其它条款
1.除重要机械部分、尾轴和推进器外，本次修船施工中拆下的废旧料，均应由承修方处理。

2.未经委托方授权代表同意，承修方不得将修理工程的部分或全部内容转包给第三方。

3.本次修船期间，承修方如需借用该船有关图纸和技术资料，应以书面形式向委托方提出，并不得泄露给第三方，否则应承担由此引发的一切法律责任。

4.本次修船期间，如遇不可抗力事件，承修方应以书面方式通知委托方，并通过双方友好协商，合理调整工期。

第九条：违约责任
1.如果因承修方原因，该船不能按照合同约定的工期交船，则承修方应（按预算修理费1%/天）向委托方支付滞修费,但其最高金额不得超过该船预算修理费的5%，所发生的滞修费在该船实际修理费中扣除。

2.如果委托方未按合同规定的期限支付工程款项，则委托方应（按该船应付款项的0.5%/天）向承修方支付滞纳金。

第十条：争议解决
1.在本合同执行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若双方经过协商不能达成一致，则任何一方均有权向天津海事法院起诉。

第十一条：其它事项
1.本合同经双方法定代表签字、签章后生效。

2.本合同未尽事宜由双方另行协商解决。

3.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本一式两份，双方各执一份。

委托方：                              承修方：

神华黄骅港务有限责任公司              
授权代表：                            授权代表：                   
开户银行：                            开户银行：                   

帐号：                                帐号：                       

邮政编码：                            邮政编码：                   

                2012年   月   日                 2012年   月    日
