附件一
生产二部司堆料机司机室维修内容及技术要求
一、施工工作范围
1、 生产二部堆料机司机室维修内容：
	序号
	维修项目内容及规格
	数量
	单位
	备注

	1
	S4、S5、S6司机室换木地板
	
	
	

	2
	S4、S5、S6司机室换铝塑板
	
	
	

	3
	S4、S5、S6司机室换塑钢门
	
	
	


2、 材料品牌的选择：

1）从以下木地板中选用一种：
1、圣象强化复合地板中国创意系列PY6189斯特拉福红。
2、圣象强化复合地板中国创意系列PY6173雨林橡木 。
3、德尔强化复合地板OX-2 。
4、德尔强化复合地板中式风格ZC系列ZC03 。
2）铝塑板选用：铝塑板选用吉祥25丝1013电信蓝。
3、 包括单机司机室内线路的整理和维修与更换木地板、铝塑板及司机室维修相关的二次加工（包括焊接、切割、钻孔、安装等）。
4、 更换下的旧木地板、铝塑板及其它司机室拆下的物品分批集中交所属部门并送至废旧物资仓库。
5、 与木地板、铝塑板更换及司机室维修相关的业务办理。如按港务公司相关规定办理用电手续、动火证等。
二、材料供货范围
1、 更换木地板、铝塑板及司机室维修所需的材料、工具等，如固定螺钉及螺帽、电钻、电气焊工具、无齿锯、脚手架等由施工方自备。
2、 在维修过程中所使用的全部维修材料必须为质量合格的环保型材料，不得对人身产生伤害，维修材料必须有国家的环保证明及质量合格证。
3、 项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料。
三、工作要求
1、 更换木地板、铝塑板及司机室维修工作不得影响正常的卸车作业。
2、 更换木地板、铝塑板及司机室维修期间不得有杂物落入皮带机上。由此所引发的问题施工方负全责。

3、 施工方提供安全施工组织方案。

4、 施工方对施工人员的安全负责并必须为施工人员配备齐全劳动保护用品（如安全帽、安全带等）。
5、 施工方未经港务公司同意，不得拆改设备上的原有管线，否则由此造成的损失或事故由施工方付全部责任，并赔偿港务公司的全部损失；单机司机室线路的整理和维修必须按港务公司的意见和要求进行；不得损坏其他设备，如果造成损坏施工方负全部责任并赔偿相关的经济损失。
四、项目验收
承揽单位在项目完工后经过1个月的试运行并且试运行效果达到技术协议要求后，用户根据现场实际运行情况和承揽单位提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于承揽单位的原因造成设备状况不良或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。

五、质量保证及服务承诺

（1）凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承揽单位负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承揽单位承担修理、调换、退货发生的一切费用和用户的直接经济损失。
（2）质保期限为项目验收后12个月。
（3）协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，在接到用户通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。
