神华海港国际饭店霓虹灯钢架改造工程施工方案
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工程概况：
本工程为神华海港国际饭店霓虹灯翻新工程，由天津市运翔霓虹灯工程部维修和翻新。主要工程量有：神华海港国际饭店主楼霓虹灯广告牌三块。宽10.0米，高3.0米名称牌两块。宽5.0米高2.5米半圆形标志牌一块。神华海港国际饭店广场高立住两面看名称牌宽10.0米高3.0米。

主楼主要施工量有：

1、名称牌和标志牌钢结构除锈及刷防锈漆
2、更换钢丝绳调整螺栓和钢丝绳

3、拆除神华海港国际饭店铁字；安装相等尺寸字体的亚克力字
4、拆除霓虹灯密排管；安装LED数码管
5、拆除旧铝塑板：更换新底板（银灰色铝塑板/银灰色彩钢板）
6、清扫楼顶施工垃圾或修复防水油毡

 

广场主要施工量有：
1、更换锈蚀的脚踏板
2、广告牌钢结构除锈及刷防锈漆

3、拆除神华海港国际饭店铁字；安装相等尺寸字体的亚克力字、字母
4、拆除霓虹灯密排管；安装LED数码管

5、拆除旧扣板：更换新扣板、或浪花不更换直接拆除
6、高立住钢结构除锈及刷防锈漆

7、地脚螺丝除锈刷铝粉漆

8、清洗广场锈水污渍及施工油漆污渍
 
完工后该广告牌观感清晰，夜间灯光效果焕然一新，将成为都市星级酒店潮流照明典范。LED节能效果明显，节能70%实际功率约4.5KW/H。
 

计划工期30天。
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