招标工程量
	饭店外围大理石检修
	饭店外围大理石检修养护共计1800㎡

	康乐一楼男女更、泳区顶棚
	康乐一楼游泳池更衣室吊顶开裂，异形板维修370㎡

	饭店粉刷金箔漆
	饭店喷刷金箔漆共计680㎡

	主楼东、中、西楼道；康乐西楼道墙面粉刷
	主楼3个楼道粉刷涂料乳胶漆2330㎡，康乐西楼道470㎡
严重区域基层清理、刮腻子、刷涂料2遍，轻微区域进行打磨，粉刷涂料2遍。

	主楼1—6层机房墙面粉刷、地砖更换
	主楼1-6层机房粉刷乳胶漆516㎡，严重区域基层清理、刮腻子、刷涂料2遍，轻微区域进行打磨，粉刷涂料2遍。地板砖空鼓60㎡，按照原样或颜色样式相近瓷砖进行维修。

	保安部、总机房静电地板更换
	保安部静电地板维修50㎡

	客厕大理石台面（1块） 
	客厕大理石台面（异形）更换维修2.16㎡

	更换大堂电动窗帘
	大堂电动窗帘更换548㎡，更换电机59个


