“神华浚1”轮疏浚备件采购密封比价文件

一、投标人资质要求
1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；
2、注册资金10万元（含）以上；
3、能够按报价供货期及时送货。
二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件
（1）加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2、报价单及相关要求
（1）严格按照附表中备件型号尺寸、数量进行报价。
（2）报价中蝶阀备件材质必须与原厂阀保持一致，达到原厂件质量要求，所有备件上船后保证符合安装要求。
（3） 招标文件后附“神华浚1”轮采购备件的型号、数量明细和高压冲水蝶阀图纸。
3、其他文件

（1）报价有效期、供货期。
（2）其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。
四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

⑴、投标文件未按规定标注、密封。

⑵、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

⑶、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

1、评标办法

本项目评标采用最低价中标原则。
2、评标程序

（1）、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

（3）、对投标人的各项报价汇总比较，确定报价最低的单位为中标人。

六、结算方式

此次备件采购没有预付款，所有备件按要求送达指定地点并验收合格后60天内付清货款。
设备管理部
                           二0一四年一月二十三日

附表：
	序号
	备件名称
	备件号
	数量

	1
	闸阀指示杆底座
	　
	8只

	2
	闸板连接轴及连接螺栓
	　
	6只

	3
	闸板垫板
	　
	6只

	4
	闸阀指示杆小红旗
	　
	30只

	5
	闸阀密封圈Φ6mm
	　
	30米

	6
	闸阀密封圈Φ10mm
	　
	70米

	7
	泥管软连接短节     φ800*760
	工作压力2MP,试验压力3MP.法兰尺寸见附件760短管　
	2只

	8
	流量计软连接短节φ800*285
	工作压力2MP,试验压力3MP.法兰尺寸见附件285短管　
	1只

	9
	流量计软连接短节φ800*285
	工作压力2MP,试验压力3MP.法兰尺寸见附件285短管　
	1只

	10
	AP(22 20 18)蝶阀
	ISORLA 16 KLAPPE TYP5.DN400(PN16) 2002.1.1100/28.51-0003  （076151744-000510）　
	2只

	11
	蝶阀
	DN350/PN6，6350HDMV110-1-HQN.上海沪东造船阀门有限公司
	4只

	12
	止回阀 (另配备10个弹簧)
	DN350/PN6，6350HDJV17-00-1-HTQN.
	2只

	13
	蝶阀
	DN100/PN6，6100HDMV110-1-HQN.上海沪东造船阀门有限公司 
	8只

	14
	止回阀(另配备10个弹簧)
	DN100/PN6，6100HDJV17-00-1-HTQN.上海沪东造船阀门有限公司
	4只

	15
	截止止回阀
	DN50，AS16050 GB/T591-93上海沪东造船阀门有限公司
	2只

	16
	直角截止止回阀
	DN50，    BS6050 GB/T591-93上海沪东造船阀门有限公司
	4只

	17
	截止止回阀
	DN65，AS16065 GB/T588-93上海沪东造船阀门有限公司
	2只

	18
	直角截止止回阀
	DN15，BS6015 GB/T591-93.上海沪东造船阀门有限公司
	2只

	19
	截止止回阀
	DN100 / PN6，AS6100 GB/T591-93.上海沪东造船阀门有限公司
	2只


