“神华浚1”轮备用缸头修理密封比价文件

一、投标人资质要求

1. 具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；

2. 注册资金50 万元（含）以上；

3. 能提供技术服务，修理质量有保证；

4. 有四冲程柴油机缸头修理经验。

二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍（加盖公章）。

3) 以往四冲程柴油机缸头修理证明文件或记录（加盖公章）。

4) 技术服务和质量保证声明（加盖公章）

2、报价单及相关要求

   1）缸头基本数据：

	柴油机型号
	材质
	  质量
	数量

	MAN B&W

8L 32/40
	高强球墨铸铁
	  650Kg
	    7只 


2） 修理工艺要求：

A 首先进行水压实验检查所有7只缸头的泄漏情况；

B对缸头进行彻底清洁，除碳、除油、冷却水腔化学清洗；

C 缸头燃烧面、气道进行打磨，并进行着色探伤出具探伤报告；

D 用专用工具拆除进排气阀座和喷油器导套，阀座孔进行清洁并进行着色探伤，气阀导管进行测量出具数据和报告；

E超极限范围的气阀导管予以换新，阀座孔腐蚀严重的上专业铣床保证同心度的同时镗孔加大0.5mm-1mm，喷油器座孔用专用工具进行研磨保证密封性；

F根据加大尺寸重配进排气阀座，所有密封O型圈予以换新，用液氮冷却后装复；

H 进行水压实验密封压力达到0.8Mpa保持30分钟不泄漏。

3、其他文件

1) 报价中应包含运费，并注明有效期和修理周期；

2) 图纸、技术方案；

3) 质量保证措施；

4) 历史业绩；

5) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

1）、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2）、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1）、投标文件未按规定标注、密封。

2）、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3）、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，主要评标内容及对应分值如下：

1、投标报价：60分

2、技术方案及质量保证措施：30分

3、其他：10分
二）、评标程序

1、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

2、对投标人的各项指标进行量化打分，汇总全部得分，按得分高低排序，确定得分最高的为中标人。

三）、评标要素

1、投标报价（60分）

由评标小组根据与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为60分，A价的基本分为50分，具体打分规则如下：
1.1投标报价等于A价的得基本分50分；

1.2投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
    1.3 投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

2、施工技术方案及质量保证措施(30分)
	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	技术方案
	20
	好20分；较好10分；一般5分。

	3
	质量保证措施
	10
	好10分；较好5分；一般0分。


3、其它10分

	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	历史业绩
	8
	优8分；一般4分；无0分。

	2
	标书完整性
	2
	优2分；一般1分。


六、结算方式

此次备用缸头修理要求质保期六个月，所有缸头修理完成并经验收合格后，支付合同额的90%，经修复的缸头平稳运行六个月后，支付合同额的剩余部分。

设备管理部

                                   二0一四年二月十七日
