神华黄骅港务公司生产区部分道路及车位标线施工项目技术要求
生产区部分道路及车位标线数量统计表

	序号
	名称
	长度
	标线

	1
	朔黄路
	7300米
	实线2条，虚线4条

	2
	国华路
	1000米
	实线两条，虚线1条

	3
	丰准路
	2000米
	实线两条，虚线1条

	4
	万利路
	1000米
	实线两条，虚线1条

	5
	其他道路
	3650米
	实线两条，虚线1条

	6
	液化道路
	2000米
	实线两条，虚线1条

	7
	杂货码头
	1150米
	实线两条

	8
	一期码头
	1200米
	实线3条

	9
	二期码头
	1300米
	实线3条

	10
	三期码头
	1200米
	实线4条

	11
	维修基地车位
	152个
	3M*5M

	12
	三期筒仓区车位
	20个
	3M*5M

	要求线宽0.15米，虚线采用1x1的规格，标线总长：67925米，总面积：9813.75平方米，合计：9813.75平米，车位172个。标线符合《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）以及《安全色》（GB2893-2008）要求的要求。标线项目要求质保金为总价款的5%，质保期一年。


