	序号
	标牌名称（警示语）
	尺寸（mm）
	材质规格
	标牌内容
	数量（块）

	1
	注意防尘
	400×500
	材质为1.5mm厚铝板
	警示语＋图形标识
	253

	2
	戴防尘口罩
	400×500
	
	警示语＋图形标识
	192

	3
	噪声有害
	400×500
	
	警示语＋图形标识
	244

	4
	戴护耳器
	400×500
	
	警示语＋图形标识
	82

	5
	当心有毒气体
	160×200
	材质为1mm厚铝板
	警示语＋图形标识
	20

	6
	当心弧光
	160×200
	
	警示语＋图形标识
	19

	7
	注意通风
	160×200
	
	警示语＋图形标识
	59

	8
	受限空间作业危险、未经批准不得进入
	120×200
	
	警示语句
	10

	9
	噪声有害
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	45

	10
	戴护耳器
	120×105
	
	警示语＋图形标识
	38

	11
	注意防尘
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	15

	12
	戴防尘口罩
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	9

	13
	当心腐蚀
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	11

	14
	注意高温
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	31

	15
	戴护目镜
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	21


	16
	穿防护服
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	21

	17
	穿防护鞋
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	21

	18
	戴防护手套
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	10

	19
	戴防毒口罩
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	1

	20
	戴防毒面具
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	2

	21
	急救箱
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	44

	22
	当心电离辐射
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	6

	23
	严禁烟火
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	3

	24
	当心烫伤
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	3

	25
	当心触电
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	1

	26
	保持设备清洁
	120×150
	
	警示语句
	6

	27
	注意通风
	120×150
	
	警示语＋图形标识
	24

	28
	职业病防治公告栏（带液压杆支撑开启窗）
	1200×2400
	见技术规格书
	港方提供电子版（2万字左右写真）
	9

	29
	合计
	
	
	
	1200


附件1：                             职业病危害警示标识及公告栏设置清单
