神华上航疏浚有限公司船舶数据远程传输系统项目研发
密封比价文件

一、投标人资质要求

1. 投标人具有独立企业法人资格，注册资金人民币10万元或以上,报名时须提供营业执照正本和经年检的营业执照副本复印件并加盖公章。

2. 对于所投远程传输系统的软件及硬件设备，投标人须提供一年质量保证， 1年 7×24 投标人技术服务。

二、投标说明及要求

1. 神华上航疏浚有限责任公司目前拥有“神华浚1”、“神华浚2”大型自航耙吸挖泥船两艘，目前“神华浚1”轮在黄骅港海域施工，“神华浚2”轮在上海长江口施工。

2. “神华浚1”轮目前为WIN CC平台下开发的疏浚监控软件，“神华浚2”轮目前为IFIX平台下开发的疏浚监控软件。所需要建设的船舶数据远程传输系统在不改变目前船舶疏浚系统结构的情况下进行，并要能够在不影响原系统的情况下采集其数据，并要求在部署或维护系统的软硬件部件时不影响船舶的正常疏浚作业。

3. “神华浚1”轮要求使用“DataMonitor”组件实现远程传输，用户最终在浏览器上即可看到数据画面，要传输的数据画面应与船上的数据画面一致。
4. “神华浚2”轮要求使用“Webspace”组件实现远程传输，并要求“Webspace”服务器架设在岸基，用户最终在浏览器上能够看到数据画面，要传输的数据画面应与船上的数据画面一致。

5. 目前“神华浚1”轮、“神华浚2”轮已安装宽带卫星上网系统（理论带宽上行2M，下行4M），系统机柜放置在驾驶台位置，投标方应考虑船舶特殊条件下布线等其他可能带来的附加工程。

6. 在系统建设上要考虑以下几点原则：

1) 先进性：为了保证整个系统结构、技术的先进性，应当选择当前主流的数据传输技术，以达到高质量的传输效果。具体体现在传输实时性、传输稳定性、传输中断自动重连接等多个环节，至少达到512Kbps以上的带宽下实现实时稳定传输。

2) 可靠性和稳定性：在项目建设中，除考虑所选择设备的性能指标外，还应确保软件系统能够满足7×24小时连续不间断工作的要求。

3) 适应性：设备必须具备良好的网络适应能力以保证数据传输的流畅性和稳定性。通过采用心跳监测技术来判断网络的连续性，当监测不到心跳信号时，船岸两端进入不断尝试重新建立连接的过程，确保无人为干预的情况下系统能够连续工作。

4) 可管理性：本项目必须考虑系统操控的灵活性和可管理性。在技术设计上要考虑打开软件即可正常运行，而无需用户进行复杂的软硬操作。

5) 可扩展性：考虑到本项目的长远发展需要，系统可进行平滑无缝升级，从而保证用户的投资。

7. 项目设备清单：

	船舶
	神华浚1

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	岸基部分

	1
	无

（用户直接通过浏览器访问船端服务器）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	船端部分

	1
	无

(DataMonitor服务器使用船上现有的DLM计算机作为服务器)
	
	

	
	
	
	


	船舶
	神华浚2

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	岸基部分

	1
	服务器计算机

(运行远程数据接收软件

部署Webspace服务)
	台
	1

	船端部分

	1
	数据采集计算机
(运行工况数据采集软件)
	台
	1

	2
	外网网卡
(连接岸基服务器并传送数据)
	张
	1


8. 合同签订后45个工作日内安装调试完毕

9. 本次项目控制价格为人民币12万元.

三、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件；

2) 投标方情况介绍（加盖公章）；

3) 保密承诺；

4) 投标人认为需要补充的其他文件。

5) 7×24小时技术支持和12小时内响应现场服务承诺书（加盖公章）。

2、报价单及相关要求。

1) 产品价格；

2) 集成及实施价格；

3) 售后服务价格；

4) 其他价格。

四、比价文件的编制及提交

1、比价文件由投标人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、比价文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、比价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、比价文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；比价文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将比价文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担比价文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比价文件将予以拒绝。

6、所有比价文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有比价文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致比价文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、比价文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改比价文件。

⑵、比价文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还比价文件。

10、投标报价均以人民币报价。

五、开标

1、密封比价会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、比价文件有下列情况之一者将视为无效。

⑴、比价文件未按规定标注、密封。

⑵、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

⑶、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就比价文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

六、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用满足比价文件技术要求前提下，采用综合评标法比价。

二）、评标程序

1、首先对比价文件的符合性、完整性和有效性进行评审，对不符合比价文件中规定的按废标处理。

3、比价办法：

	序号
	评分因素
	分值
	评分细则

	1
	报价部分
	0-60分
	所有有效投标单位的投标报价中，价格最低的投标报价为评标基准值。

有效投标报价等于评标基准值得60分。

其他投标单位投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×0.6×100

	2
	技术部分
	0-30
	技术参数（0-12）：投标人针对招标文件技术参数和功能要求进行对照，完全满足得12分，每有一项不满足扣1分，12分扣完为止。

注：业主保留标后对投标产品测试验证技术参数的权利，若有虚假将导致无效投标。

	
	
	
	知名度、成熟度（0-2）：根据投标产品的市场知名度以及产品成熟度进行评分。

	
	
	
	设计图纸（0-8）：针对本项目设计系统设备之间的端口连接原理图、平面布置图、视频会议的对接图等，根据图纸的规范度、合理度、详实度进行评分。

	
	
	
	投标人技术方案（0-8）：投标人应针对本项目提供技术方案。方案要求：描述详细、准确、可行、无纰漏。

	3
	组织施工及售后培训服务
	0-10分
	施工组织计划（0-4）：根据投标人对本施工任务的施工进度安排、施工人员安排、施工任务安排设计图表的规范、合理、详实程度进行评定。

	
	
	
	培训计划（0-3）：根据投标人对本项目提供的培训人员数量、培训内容等进行评分。

	
	
	
	售后服务计划（0-3）：根据投标人针对本项目的售后服务内容、技术支持程度等进行评分。


七、结算方式

此次项目没有预付款， 神华上航疏浚有限责任公司与中标单位签订详细的项目合同，付款事宜以合同条款为准。

设备管理部

                            二零一五年九月十四日

