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1. [bookmark: _Toc2755]
项目介绍
为解决控制网路由多次跳接，造成故障点增加。经信息中心现场勘查，敷设维修调度楼光缆至三号变（S1，S2，S3），九号变（S4，S5，S6，CD4，CD5，CD6），十一号变（CD7，CD8，CD9），八号变到十四号变。
[bookmark: _Toc283812328][bookmark: _Toc284159228][bookmark: _Toc290443629][bookmark: _Toc290444219][bookmark: _Toc290444440][bookmark: _Toc290445206][bookmark: _Toc290454067][bookmark: _Toc290534514][bookmark: _Toc290534997][bookmark: _Toc290535684][bookmark: _Toc290555574][bookmark: _Toc24432]2.现场条件
(1) 利用港区现有通信管井和桥架进行敷设；
（2）维修调度楼至三号变光缆由维修调度楼通信管沟到电缆桥架；
（3）维修调度楼至九号变光缆由维修调度楼通信管沟到电缆桥架；
（4）维修调度楼至十一号变光缆由维修调度楼通信管沟到电缆桥架；
（5）八号变至十四号变光缆由八号变直接电缆桥架到十四号变；
（6）以上施工条件以现场实际勘查为准；
[bookmark: _Toc19521]3.项目清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	GYTA-24-B1
	7900
	米
	　室外铠装光缆，四条光缆共7900米

	2
	ODF架
	8
	套
	24芯 满配法兰、尾纤

	4
	光纤熔接
	192
	点
	　

	5
	光电收发器
	10
	个
	8路工业级开关量光电收发器

	6
	施工费
	1
	项
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