相关方安全管理协议
甲方：神华黄骅港务有限责任公司 

乙方：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律、法规和甲方有关安全管理制度要求，为明确落实双方安全职责，保障安全生产，经甲乙双方共同协商，就乙方在甲方区域内进行【项目名称】实施期间的安全生产工作签订本安全管理协议，共同遵守。
一、安全管理目标
乙方应建立健全并有效执行安全生产制度和应急预案；健全各类安全管理台账；隐患定期整改率达到100%；岗位风险全面有效受控；项目实施期间无一般及以上生产安全事故发生。
事故等级划分按照《神华黄骅港务公司生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定执行。
二、乙方权利与义务：
1、乙方必须满足所承包项目的资质要求，人员资质合格、有效，设备、设施（包括消防、机械、用电、安全防护等）必须保证符合国家规范要求，并应定期检查、维护、检测。乙方对所承包项目的实施期间的安全管理全面负责。
2、乙方是合同实施全过程中安全生产管理的责任主体，乙方主要负责人（法定代表或项目经理人）为所承包合同实施过程中的安全生产第一责任人，全面负责合同实施过程中的安全生产工作。乙方应保证安全生产投入的有效实施，乙方应设置相应的安全生产管理机构，配备专、兼职安全管理人员，负责合同履行期间的安全生产管理工作。
3、乙方认可并接受甲方的各项规章制度的相关规定，在项目实施前以【银行保函/现金方式】交纳安全风险保证金【】万元，大写【具体金额】元，乙方未缴纳安全安全风险保证金的不允许项目实施。
4、乙方在港区作业结束后，依据甲方业务主管部门出具的证明和安全风险保证金缴纳凭证，如未发生安全事故且已缴纳违章违约处罚款项，由甲方财务部门将安全风险保证金一次性返还乙方。乙方在项目实施期间发生生产安全事故的，安全风险保证金可直接作为事故抢险救灾和善后处理所需资金。
5、乙方需在作业现场指定专职人员负责安全管理，佩戴“安全管理员”标识，负责项目实施过程中安全生产管理。本项目现场安全负责人为：          联系电话： 。
6、乙方应积极推行以风险预控为核心的本质安全体系，对项目实施范围进行全面的危险有害因素辨识和风险评估，建立隐患排查治理长效机制，及时排查整改各类安全隐患。
7、乙方应对本单位所有作业人员进行三级安全教育培训和入场安全教育，告知甲方相关管理规章制度和规定，并经考试合格后方可上岗作业。从事特种作业的人员须持有效证件上岗，建立健全安全教育培训台账，未经安全教育和培训且合格的人员，不得上岗作业。
8、乙方作业中必须穿戴好劳动防护用品，严禁酒后作业，严禁进入与工作无关的区域。未经甲方许可，严禁私自移动甲方设备、设施及其它物品。
9、乙方车辆、施工机械需要进入生产区的，需办理车辆进港通行证，并经门卫检查符合要求后方可进入。车辆进入甲方区域，乙方需听从甲方门卫的管理和指挥，按照交通规则和安全标志行驶，不准超速、抢道行驶和乱停、乱放。完成任务（装卸货、接送人）后，车辆要尽快驶离生产区。运输污物的车辆必须按指定路线行驶，以免造成不应有的污染。
10、乙方应对所属人员按国家相关规定进行健康体检，接触职业病危害或特殊作业人员要由具备相应资质的专业机构进行岗前、岗中和离岗职业健康体检。
11、乙方应依法如实告知作业场所存在的岗位风险、职业病危害因素及其危害后果、防护方法及应急措施，全员签订岗位风险告知书，不得安排所属人员从事非法违禁作业。
12、乙方应为作业人员配发符合国家标准的劳动防护用品，督促人员正确配戴和使用，保存劳保用品的采购、发放记录。
13、乙方应按照甲方要求积极组织开展各类安全活动，宣传普及安全文化知识，发动广大外委人员积极参与安全生产工作。所有安全活动和学习培训要建立管理台账，并认真记录。
14、乙方在项目实施前须认真编制作业组织设计、专项安全作业方案和安全技术交底，制定详细的安全保障措施和应急预案，经甲方或监理单位审核通过后认真组织实施。
15、乙方作业现场应采取封闭、隔离措施，按规定设立明显的安全警示、警告标志。作业前须检查作业环境，确保符合安全要求。作业过程中须严格执行国家或行业的安全操作规程，并严格遵守甲方的规章制度；现场保持清洁卫生，工具、材料摆放整齐有序；文明作业，杜绝违章作业；严格落实各项安全保障措施；按要求使用防护装置。
16、乙方按照规定办理好作业许可证后方可开工，并严格遵守许可证签发日期、地点及部位。进入生产作业区域内作业的项目，应严格按照甲方的《神华黄骅港务公司相关方安全管理办法》的规定执行，并办理相关手续后方可施工，未办理许可证私自作业的，甲方将给予处罚；违反规定造成事故的，由责任方承担法律责任。
17、乙方从事临时用电、明火作业、起重吊装、断路动土、高处作业、进入受限空间作业等高风险作业前，必须编制专项安全作业方案，制定完善的安全保证措施，经甲方审核同意后方可进行作业。未经甲方审核批准不得擅自作业。
18、乙方从事可能造成污染的作业或清理有关污染的杂物时，须备好应急物资，制定防污措施且经甲方批准后方可处理。
19、乙方在作业过程中首先确认区域内电缆及地下管道分布情况，不得盲目运用机械作业、不准私自拆除或破坏，经向甲方了解清楚后，在确保安全的前提下，方可继续作业。
20、作业过程中严禁占用、挖掘、堵塞通道、消防道路或在消防道路上搅拌水泥沙浆及堆放杂物。如需挖掘、占用消防道路时，必须提前向甲方提出书面申请，获得批复后，方可按批复的意见执行；作业结束后，必须按要求进行恢复。
21、在作业过程中不准随意移乱、拆毁、埋压消防设施、器材及标志。消防栓方圆五米以内严禁占用，如作业需要临时拆除消防设施时，必须经甲方批准后方可实施并按要求恢复。
22、有权拒绝甲方违反国家法律法规以及危及人身安全、违规违章的作业指令和要求。在机械设备、作业环境严重危及外委人员安全的紧急情况下，有权停止作业并组织人员撤离现场。甲方不得以此为由对乙方进行处罚。
23、在作业过程中对安全、健康、环保保证有疑问时，有权向甲方质询并要求澄清，甲方应及时予以核实、答复和解决。
三、 甲方权利与义务：
1、甲方有权对乙方的安全资质（单位、人员、设备、设施）、安全保障措施和应急方案进行审核，并有权对乙方项目实施过程中安全措施的落实情况实施综合监督、检查和管理。
2、甲方业务主管部门应告知乙方作业区域存在的主要危险有害因素、职业病危害因素和甲方相关安全管理制度规定。
3、甲方组织对乙方项目负责人和管理人员进行入场安全教育培训，并督促、指导乙方对其所有作业人员进行入场安全教育培训。
4、在作业前由甲方业务主管部门与乙方共同进行现场勘查并向乙方做好安全交底工作。
5、甲方负责审核乙方提出的相关安全作业许可，对于符合条件的发放《明火作业许可证》、《高空作业证》、《受限空间作业证》、《临时用电许可证》等作业安全许可。
6、甲方负责对乙方需要进港的车辆进行查验，并办理《车辆进港通行证》。
7、在作业过程中，对乙方不符合安全要求、不遵守安全管理规定的行为，有权给予制止或下达停工令，并通知乙方限期整改或缴纳违约金。
8、对于乙方严重违反法律法规或安全管理规定、造成不良影响或损失的，除立即停工和扣罚合同款外，有权取消乙方在区域内作业资质，并将其列入港务公司承包商黑名单。
9、有义务协助、配合乙方处理在合同实施过程中出现的事故。
四、责任与处罚
1、乙方因违反法律法规或甲方安全管理规定的，甲方有权按照相关管理制度以及《乙方违章违规作业支付合同违约金标准》有关条款对乙方进行违约处罚，由此造成的停工或整改，其发生的费用和自身损失以及给甲方造成的损失由乙方承担。
2、乙方在作业过程中因自身原因给甲方造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部责任，并按国家和甲方有关规定进行赔偿，对乙方处以1万至50万的违约处罚，乙方同时承担相应的法律责任。
3、乙方自身发生事故，对甲方正常生产经营活动造成影响的，除按照有关规定上报当地有关部门以外，还必须及时向甲方报告事故情况，并对乙方处以1万元至10万元的违约处罚。
五、特别提示条款
乙方已充分阅读本附件条款内容以及本附件后附的《进入港区安全告知》、《进入生产作业区安全告知》、《职业病危害因素告知书》、《乙方违章违规作业支付合同违约金标准》及《常用应急救援电话》，并充分告知其进场作业人员。
六、其它
1、本协议作为【主合同名称】的附件，与【主合同名称】具有同等的法律效力，与【主合同名称】同时生效。
2、本协议一式【】份，甲乙双方各持【】份，项目结束、乙方退场后本协议同时废止。
进入港区安全告知
1、港口生产、施工区域实行封闭管理，非工作需要禁止无关人员和车辆进入。
2、拖拉机、自制拖车、三轮车、摩托车、电动自行车原则上不准进入港区，特殊情况需要进入港区的，需按港方有关规定办理。
3、进入港区的人员、车辆，都有义务维护港区安全，服从港方的管理，严禁从事妨碍安全生产的一切活动。
4、进入作业现场人员必须正确穿戴和使用劳动防护品，注意各种声光信号和警示标志。
5、严禁在可能发生倾覆、坠落的危险区域通过或停留，通行时按安全标志或人员指挥安全通过。
6、严禁酒后或携带危险违禁物品进港。进入危险区域的车辆，必须按规定戴好防火帽。
7、严禁攀附、触摸港口机械设备；严禁在各种装卸机械行走、回转范围内停留或放置任何物品；严禁在铁路车辆的车帮上、车辆下、道轨上等危险场所停留。
8、人员、车辆接近生产作业线和施工区域时，须注意观察机械、设备、车辆动态，注意周围和空中有无障碍物、可能坠落物。
9、通过铁路道口时，须服从道口值守人员的指挥；通过无人值守道口时，须做到“一停、二看、三通过”；不准抢道、钻车、或从车箱间穿过。
10、港口道路一般限高4.5米，局部路段限高4.0米。机动车辆进入港区后，须按限定速度、限定高度和限定宽度内安全行驶，在指定停车区域内停泊。
11、在铁路接触网区域作业时，必须严格遵守相关安全管理规定，制定切实可行的措施，防止发生人员触电、灼伤、损毁电力设施等事故。
进入生产作业区安全告知
1、车辆、行人进行生产作业区要严格遵守《进入港区安全告知》各项规定。
2、进入生产作业区域的人员，要按规定正确佩戴和使用安全帽及其他劳动防护用品。
3、车辆、行人要自觉接受港方安全查验，禁止进入与工作无关的区域和场所。
4、进入生产作业区域施工前应办理《同场作业审批单》，与生产区域管理部门签订《同场作业联系单》，严格遵守业务主管部门和区域管理部门的管理规定。
5、生产作业区内严禁吸烟，严禁携带火种及危险违禁物品进入。
6、禁止用手触摸带电设备，禁止在码头、港池等水域钓鱼、游泳。
7、需动火作业的单位，要按规定办理明火作业许可证。
8、需用水、用电的单位，要按规定办理审批手续。
9、发生各类事故后，要及时主动地向业务主管部门和区域管理部门报告，积极配合事故调查和处理。
常用应急救援电话
No.HHG-JL-XGGL-07
	固定电话拨打
	外线电话或手机拨打

	火灾报警电话：5388119、5388110

交通事故电话：5388575、5388579

治安报警电话：5388575

港调24小时值班电话：5380070、5380071                  
	火警电话： 119

港口医院电话：5553120

沧州市中心医院：96120

沧州市人民医院：120

沧州市二医院：96130、2077999

交通肇事电话（港区外）：122

刑事案件报警电话：110


乙方违章违规作业支付合同违约金标准
No.HHG-JL-XGGL-08
	序号
	违规项目
	处置措施

	1
	未签订安全管理协议、办理同场作业审批单擅自开工
	支付10000元，停工整改

	2
	未交纳安全风险保证金，擅自开工
	支付10000元，停工整改

	3
	未编制作业组织设计和专项安全作业方案并经审查
	支付5000元，停工整改

	4
	未办理高风险作业许可证，超时、超范围用火作业
	支付5000元/次，停工整改

	5
	施工船舶违章穿越航道、抢越货轮船头
	支付5000元/次，停工整改

	6
	施工船舶在航道、港航抛洒石块等异物
	支付5000元/次，停工整改

	7
	施工船舶发生溢油污染事故影响生产的
	支付5000元/次，停工整改

	8
	施工船舶发生火灾、碰撞、碍航等事故
	支付5000元/次，停工整改

	9
	车辆超高装载货物、撞损港口设备
	支付2000元/次，赔偿相应损失

	10
	野蛮作业，损坏设备、设施的
	支付2000元/车.次，赔偿相应损失

	11
	车辆、流动机械无安全警示牌、无警示反光条
	支付1000元/项.次，立即整改

	12
	作业现场没有设专人负责安全管理的
	支付1000元，立即整改

	13
	未经许可私接、私用水、电
	支付1000元/次，立即整改

	14
	在防爆区域内未经许可使用非防爆电器及工具
	支付1000元/件，立即整改

	15
	施工期间未保持有效的沟通联系
	支付1000元/项.次，停工整改

	16
	作业现场未按规定封闭、围挡落实隔离防护措施
	支付500元，立即整改

	17
	特殊作业人员无证操作
	支付500元/人.次，立即整改

	18
	未经允许乱动设备、设施、按钮等
	支付500元/项.次，立即整改

	19
	作业用料及施工机械违章长期占道
	支付500元/项.次，立即整改

	20
	未落实作业组织设计和专项安全方案有关措施的
	支付500元/项.次，立即整改

	21
	作业安全技术措施未落实
	支付200元/项.次，立即整改

	22
	作业现场无安全警示标志、安全标识
	支付200元/项.次，立即整改

	23
	电器设备、电缆接线不规范
	支付200元/处.次，立即整改

	24
	气瓶不符合安全要求、摆放间距不规范
	支付200元/项.次，立即整改

	25
	在生产作业区域内违章吸烟
	支付200元/人.次，立即整改

	26
	作业车辆人、货混装
	支付200元/车.次，立即整改

	27
	在码头、港池区域钓鱼、游泳
	支付200元/人.次，立即整改

	28
	车辆超速行驶
	支付200元/人.次，立即整改

	29
	作业现场混乱、垃圾未及时清理
	支付200元/处.次，立即整改

	30
	违规带入火种
	支付100元/人.次，没收火种

	31
	入场作业人员未进行安全教育
	支付100元/人次，立即整改

	32
	作业现场有烟头，作业垃圾没有及时清理
	支付100元/处.次，立即整改

	33
	作业人员违规进入非作业区、进入封闭区域
	支付100元/人.次，立即整改

	34
	车辆违规停放、违规进入生产区
	支付100元/辆次，立即整改

	35
	劳动防护用品不符合安全要求
	支付100元/人次，立即整改

	
	
	


同场作业审批单
No.HHG-JL-XGGL-09
	项目名称
	

	相关方名称
	
	负责人
	

	作业地点
	

	作业期限
	自年月日开工至年月日竣工

	主要作业
内容特点
	

	主要安全
注意事项
	

	业务主管
部门要求
	

	区域管理
部门要求
	

	签字
	安全监察部
	区域管理部门
	业务主管部门
	相关方

	负责人
	
	
	
	（书面签字）


注：1、相关方取得审批单后，在进场作业前需与区域管理部门办理“同场作业联系单”；此审批单不代替工作许可证，如涉及高风险作业，需办理工作许可证。2、主要作业内容和特点要对本审批单项目作业的内容和特点进行描述，重点说明作业过程中是否涉及高风险任务。3、主要安全注意事项中应填写本项目的风险辨识情况及采取的预防措施。
同场作业联系单
No.HHG-JL-XGGL-10
	项目名称
	

	相关方名称
	
	负责人
	

	入场日期
	年月日
	计划退场日期
	年月日

	实际退场日期
	年月日
	相关方确认
	签字

	作业内容
作业特点
注意事项
	

	区域安全
管理要求
	

	签字
	区域管理部门
	相关方

	联系人
	
	

	联系电话
	
	


备注：相关方在实际退场时必须与区域管理部门签订实际退场日期。如果一项工作延续了几个同场作业联系单，则只需在最后一张同场作业联系单上填写实际退场日期即可。
同场作业巡检单
No.HHG-JL-XGGL-11
	工程名称
	

	相关方
	
	相关方现场人员
	

	区域管理方
	
	巡检人
	

	区域
巡查
要点
	1、相关方特种作业是否规范？
	是
	否

	
	2、相关方从事高风险作业是否取得工作许可证？ 
	是
	否

	
	2、作业区域隔离、封闭、围挡等安全措施是否按承诺落实到位？
	是
	否

	
	3、施工人员是否存在违章违规的行为？
	是
	否

	
	4、施工机具、材料有无越界、侵占生产区域情况？
	是
	否

	
	5、施工与生活垃圾堆存清理是否满足清洁生产要求？
	是
	否

	
	6、现场是否设有必要的安全警示、警告标志标识？
	是
	否

	
	7、双方需要协调配合的事项是否已经按要求落实？
	是
	否

	
	8、其它安全措施是否已按事先要求全部落实？
	是
	否

	
	9

	巡检时间
	


神华黄骅港务公司隐患整改通知书
No.HHG-JL-XGGL-12
责任单位：
	日期
	
	地点
	

	隐患情况或违章行为
	

	整改或违约处罚意见
	

	责任单位
	
	检查部门
	（盖章）

	责任人（确认）
	
	检查人
	


