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	序号
	维修项目
	维修内容

	1
	一期管控接口维护
	根据生产工艺重新规划FactoryTalk Transaction Manger装船换仓工艺的存储过程，新增翻车机洒水控制系统到管理系统传输。优化管理系统接口数据更新过程中的报警。

	2
	二期管控接口维护
	根据生产工艺重新规划FactoryTalk Transaction Manger装船换仓工艺的存储过程，新增翻车机洒水控制系统到管理系统传输。优化管理系统接口数据更新过程中的报警。

	3
	新建三部筒仓润滑系统
	修改筒仓中控系统的控制程序：内容包括修改筒仓润滑管理控制程序，使维修大班可以实时掌握润滑油使用与管理，修改翻车机与装船机提前给料程序，使作业准备时间尽量缩短，提高生产效率，新增筒仓润滑系统画面；
增加1个服务器画面授权；

	4
	GPS系统维修
	GPS基站接收数据误差较大，且光纤连线不稳定，4套GPS移动站经常无法接收定位信息，需要维修，包括对共计5套天线馈线更换，对接收机进行维修，维修服务器使用过程中经常出现当机的故障。 



