神华浚1轮船舶倾废量测定项目
密封比价文件
一、投标人资质要求
1、投标人在中华人民共和国注册，并具有独立法人资格；

2、工程勘察证书（海洋工程勘察综合类甲级）；
3、测绘资质证书乙级（含以上）（含海洋测绘）；
4、资质认定计量认证证书；
5、质量管理体系注册认证。
二、报价文件需提供内容

1、报价方资质证明文件：
1）法人营业执照副本复印件（加盖公章）；
2）法人代表身份证复印件或法人授权代表身份证复印件和法人授权委托书正本；
3）资质证书复印件（加盖公章）；
4）报价表（加盖公章）；
2、报价单: 包含总价及各分项单价（含税价格）。
三、报价文件的编制及提交

1、报价文件由报价人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、报价文件须由报价单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、报价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、报价文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；报价文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），装订成册，不得活页，编制清晰目录，标注连续页码。同时在比价时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。

6、所有报价文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有报价文件需委派专人送至神华上航疏浚公司工程部602室。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致报价文件丢失或损坏，比价方将不承担任何责任。

9、报价文件的修改与撤回

1）在报价截止时间以后，不能更改报价文件；
2）报价文件送达以后，如果报价方提出修改或撤出要求，应至少在比价截止时间前两天将书面申请送达比价方，但不退还报价文件。
10、报价均以人民币报价。

四、服务范围及技术要求

1、服务范围：
自行组织人员、设备至距岸40公里以外的船舶作业区域通过现场测量、实验分析、建模计算等技术手段确定神华浚1轮船舶倾废方量计量范围，提供权威证明材料及检测报告，以确保疏浚物倾倒活动满足海洋管理要求。
2、技术要求：
1) 利用GPS和全站仪进行现场船型测量，结合船舶图纸，获取真实船型数据，结果满足《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；
2）采用φ89mm的PVC管现场采集样品，每艘船布置一条纵断面，取样点间距为10m；每隔20m布置一条横断面，取样点间距为5m；
3）室内试验内容包括：含水率试验、密度试验、液塑限试验、颗粒分析试验，结果满足《土工试验方法标准》；
4）图编绘包含船容模型，船舱平面布置等编绘。
五、比价
1、比价会议由比价方确定时间、地点、方式；
2、比价文件有下列情况之一者将视为无效；
1) 比价文件未按规定标注、密封；
2) 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；
3) 任何不完整或不满足比价要求的比价书。

3、比价时，比价方有权就比价文件中含混之处向报价方提出询问或澄清要求。

六、评标标准

   一)、评标办法

     采用“最低价评标法”评标，总报价最低者中标。

二）、评标程序

1、首先比价小组成员对报价人资质、报价文件的符合性、完整性和有效性进行评审，不合格的按废标处理；
2、对报价人的报价进行汇总，按照总报价最低者排名第一，以此类推排序，确定总报价最低者为中标人。
附件：《神华浚1轮船舶倾废量测定项目报价书》

神华上航疏浚有限责任公司

2017年03月06日
神华浚1轮船舶倾废量测定项目报价书
致神华上航疏浚有限责任公司：
根据贵公司提供的工作内容简介和技术要求，结合项目工作情况，本项目工程报价计算如下：

	序号
	项目
	单位
	工作量
	单价
(万元)
	合价(万元)
	备注

	1
	资料收集、船容测量、柱状取样、资料统计等工作
	项
	1条船
	
	
	至少测定3船次以便确定倾废量范围

	2
	室内试验、资料分析、数据建模，数值计算
	项
	1条船
	
	
	图编绘包含船容模型，船舱平面布置等编绘

	3
	研究报告编制
	项
	3套/船
	
	
	报告编制包含测量方法、室内试验、数据建模计算、结论等分析等工作。

	4
	总计
	


综合考虑了项目实际情况，最终我方愿以人民币（大写）            (￥        元)，完成本项目规定的所有工作内容。

报价人： 
                                           2017年   月   日
