3#、4#通用散杂货码头工程
环境监理（含施工期环境监测）工作技术要求

1、工程概况：本工程位于黄骅港煤炭港区南部作业区内，1#、2#杂货码头以东，油品码头以西。主要建设内容包括新建2个5万吨级通用散杂货泊位（码头结构按靠泊10万吨级散货船设计）及建设相关生产辅助建筑，码头总长626.7m，码头前方装卸设备采用通用性高的门座起重机，设计年吞吐量800万吨，概算总投资8.9亿元。
2、报价要求：控制价为43万元，按照国家有关规范编制符合环保部门要求的报告,包括现场勘查、资料收集、报告编制、监测、审查会议及专家咨询费等全部费用。
时间要求：中标签订合同后施工期内完成全部工作。施工期约18个月。
3、施工期环境监测由环境监理中选单位委托具有相应监测资质的单位开展监测工作，满足有关环保规范及验收要求。
