制作安装生活区公告栏的要求

尺寸：80CM*100CM 
材质：户外写真（5mmPVC）+铝型材边框（边宽18mm，厚度10mm）+亚克力卡槽8mm厚
版面：3个A4透明卡槽，3个A5透明卡槽（如样图）
[bookmark: _GoBack]数量： 69个(北区4个、西区32个、东区33个)  
安装：负责安装在指定位置
样图：
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