临时围堰巡视及维护项目技术说明
1、 项目概况

2017年，根据神华黄骅港务公司航道工程整体安排，

计划采用耙绞联合施工工艺进行神华黄骅港航道边坡施工，由绞吸挖泥船将储泥坑内疏浚土吹填至神华朔黄路南侧区域。
    神华朔黄路南侧吹填区临时围堰工程已基本建成，总长度约8.5公里，排水沟总长度约3.5公里，详细情况见附图。

二、服务内容

1、按照神华上航疏浚公司黄骅港项目部要求，安排专人24小时对临时围堰进行巡视，对发现的问题及时上报，确保围堰安全，满足吹填施工要求；

2、按照神华上航疏浚公司黄骅港项目部要求，安排专人24小时对排水沟进行巡视，对发现的堵塞等问题及时上报，确保排水畅通，满足吹填施工要求；

3、按照神华上航疏浚公司黄骅港项目部要求，安排1台水上挖掘机在现场待命，对巡视发现的排水沟堵塞进行清理，对围堰进行加固；

4、神华上航疏浚公司黄骅港项目部安排的其他与临时围堰、排水沟、溢流堰等相关工作。

三、服务要求
必须投入至少4人，4人必须满足神华上航疏浚公司黄骅港项目部的巡视要求，且完全服从工作安排，神华上航疏浚公司黄骅港项目部有权对不满足要求的人员进行调换，报价人不得拒绝。

至少投入1台满足工程需要的水上挖掘机（含合格的司机、且能正常工作）在现场24小时待命，当出现紧急情况时，必须在第一时间抵达抢修点。

四、其他说明

1、本项目投入的4名人员、1台水上挖掘机服务内容主要为临时围堰、排水沟巡视及抢修、加固等工作，但与本项目相关的其他工作，神华上航疏浚公司黄骅港项目部在服务周期内有权随时安排，但并不额外支付费用；

2、当因报价人安排的人员或者设备，造成抢修不及时、人员设备不到位等情况发生时，神华上航疏浚公司黄骅港项目部有权依据实际情况对报价人进行处罚，且造成的损失由报价人承担，费用由比价人在服务款中扣除；

3、报价人投入的人员、设备所发生的所有费用由报价人自行负责，比价人不再为此支付任何费用。
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