灭火救援装备统型采购安装工程及技术要求

一、灭火救援装备统型采购安装工程范围
神华黄骅港务公司灭火救援装备统型采购安装工程范围主要包括液化区域及消防队区域的消火栓32个、消防水带118条、消防水带卡式接口90付、水成膜泡沫灭火剂4吨等灭火救援装备采购、更换及安装。
二、灭火救援装备统型采购安装工程要求及项目

（一）灭火救援装备统型采购安装工程要求、说明
1.所提供的灭火救援装备消防产品为合格产品，具备“一书一报”。消防产品表面及包装上应有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志。

2．项目实施维修过程中产生的所有费用都由施工单位负责。

3．项目实施维修过程中，由于施工单位的原因，造成业主其他消防设备设施、器材损坏的，施工单位应负责恢复原样，确保完好有效或照价赔偿。

4．应急服务：在质保期内出现工程质量问题，施工单位在接到业主通知后3小时内赶到现场进行应急处理。

5.施工质量应达到国家消防行业标准要求，因施工不到位影响正常消防应急的，施工单位要承担相关责任。

6.施工单位施工时应严格遵守业主有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

7．施工完成后20个工作日内，由业主组织相关单位对项目的施工质量进行验收，验收合格后方可付款。

8.项目质保期一年，一年内出现工程质量问题免费维修。

(二)付款方式:项目验收合格后30个工作日内支付合同款的95%,须提供增值税专用发票。剩余合同款的5%作为质保金，在质保期满后20个工作内，没有出现施工质量问题，一次性支付。

(三)灭火救援装备统型采购安装工程项目明细
	序号
	灭火救援装备类型
	更换数量
	综合单价
	金额（元）

	1
	地上消火栓接口（Φ65管牙外丝扣）
	26个
	
	

	2
	地下消火栓接口
	6个（Φ65雌内丝扣）
	
	

	
	
	6个（Φ80雌内线扣）
	
	

	3
	消防水带（Φ65带卡式接口25米）
	84条
	
	

	4
	消防水带（Φ80带卡式接口25米）
	34条
	
	

	5
	喉箍（水带用）
	30付
	
	

	6
	消防水带卡式接口Φ65
	80付
	
	

	7
	消防水带卡式接口Φ80
	10付
	
	

	8
	快速直流水枪Φ65
	37个
	
	

	9
	快速泡沫枪Φ65
	16
	
	

	 10
	水成膜泡沫灭火剂
	4吨
	
	

	 11
	Φ65闷盖
	40个
	
	

	12
	Φ80闷盖
	10个
	
	

	13
	异型接口（Φ65管牙外丝扣）
	50个
	
	

	14
	异型接口（Φ80管牙外丝扣）
	20个
	
	

	15
	异型接口（Φ65管雌内丝扣）
	10个
	
	

	16
	异径接口（Φ65雄转Φ80雌或Φ65雌转Φ80雄）
	29个
	
	

	17
	二分水器（FⅡ65/65×2-1.6）
	9个
	
	

	18
	三分水器（FⅢ80/65×3-1.6）
	7个
	
	

	19
	集水器（FJ125）
	4个
	
	

	20
	消防车加水口（65内扣转80雌、80内扣转65雌各4个）
	8个
	
	

	21
	消防车出水口（65内扣转80雌3个，80内扣转65雌7个）
	10个
	
	

	
	合计
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